
同环广函（审）〔2026〕1号

关于广灵金隅水泥有限公司石灰石骨料及机制砂建设项目环境影响报告表的批复
广灵金隅有限公司：

你公司报送的《广灵金隅有限公司石灰石及机制砂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批的申请已收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<广灵金隅水泥有限公司石灰石及机制砂项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函﹝2026﹞79号）原则同意专家技术审查意见，经研究，批复如下：    
一、本次项目拟实施在广灵金隅水泥有限公司院内，为新建项目，年产骨料、机制砂45万吨。主要建设内容为：建设1条骨料生产线和1条机制砂生产线，依托原有配套及其他设施，在现有厂区建设，不新增占地。广灵县行政审批服务管理局对本项目予以备案（项目编2605-140257-89-05-198569）。项目总投资456万元，其中环保投资27万元，占总投资的5.92%。
依据大同市市生态环境评估中心技术评估报告，工程在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，工程实施对环境的不利影响可得到减缓和控制，我分局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态保护措施。

二、在设计、建设、运行和环境管理中认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面的工作：

1、优化完善工程设计。在工程初步设计中进一步优化水资能源配置和调度提高工业、生活用水效率；结合主要保护对象的保护要求进一步完善相关保护措施，严格执行各项管理要求。

2、严格落实大气环境保护措施。严格控制施工扬尘整治“六个百分之百”要求，科学合理施工，减少临时占地，严格落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响。项目实施后，有组织和无组织粉尘排放各类污染物必须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表1排放相关限值。

3、严格控制水环境保护措施。项目车辆清洗水及地面冲洗水经沉淀池处理后进行综合利用，生活污水经收集池收集后进行泼洒抑尘、废水不得外排。
4、合理处置各类固体废物。除尘灰等回用生产，一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；废润滑油、废液压油、废油桶等危险废物经危废贮存库贮存后委托有资质单位合理处置，危废贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关的要求。生活垃圾运至环卫部门指定地点处置，不得随意堆弃污染环境。

5、项目噪声源主要来源于各种破碎机、振动筛分机、制砂机等，要采取车间密封、基础减震、设消声器措施，必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

6、落实各项环境风险防范措施。建立有效的环境风险防范管理体系，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展应急培训和演练，确保环境安全。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.424t/a，排放量小于3吨，不需要申请总量。

四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。
五、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可证有关规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染和生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。             
大同市生态环境局广灵分局
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