同环函（服务）辐〔2026〕23号

关于大同碳达云冈区100MW/143MWh

飞轮储能项目环境影响报告表的批复
大同碳达新能源有限公司：

你公司报送的《关于〈大同碳达云冈区100MW/143MWh飞轮储能项目环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<大同碳达云冈区100MW/143MWh飞轮储能项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕82号），经研究，批复如下：

一、你公司拟在山西省大同市云冈经济技术开发区内建设大同碳达云冈区100MW/143MWh飞轮储能项目。主要工程内容：建设规模100MW/143MWh的独立调频电站，包括70MW/140MWh的电化学储能、30MW/3MWh的飞轮储能。新建一座220kV升压站，主要建设包括主变1×100MVA。新建一处15m2危废贮存点，一座有效容积58m3事故油池。本项目总投资71126万元，其中环保投资102万元，环保投资占总投资的比例为0.14％。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。合理布局储能电站及相关设施，选用低噪声设备，采取提高工艺水平、基础减振、隔声等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场以及噪声，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展监测，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)要求，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中相应标准。 

3、严格落实固废污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；废变压器油、废油桶、废铅蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、防沙治沙、减缓生态环境影响及恢复措施，切实将对生态环境的影响降到最低。

5、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关手续。
三、你公司在储能电站的建设、运行和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、大同市生态环境局云冈分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局云冈分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

                       　   大同市生态环境局

2026年7月3日
抄送：市生态环境局云冈分局、市生态环境评估中心，山西煤

甘源环保咨询有限公司。

