
同环函（服务）〔2026〕32号

关于山西优安时新能源科技有限公司年产5万吨

高压实磷酸铁锂生产基地项目环境影响报告书的批复

山西优安时新能源科技有限公司：

你公司报送的《关于<山西优安时新能源科技有限公司年产5万吨高压实磷酸铁锂生产基地项目环境影响报告书>（以下简称《报告书》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<山西优安时新能源科技有限公司年产5万吨高压实磷酸铁锂生产基地项目环境影响报告书>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕87号），经研究，批复如下：

一、你公司建设的年产5万吨高压实磷酸铁锂生产基地项目厂址位于大同经济技术开发区高新产业基地，占地性质属于工业用地，厂区中心地理坐标为：东经113°27′49.273"，北纬39°53′40.799"，总占地面积36500m2，建筑面积22005.78m2。大同经济技术开发区发展与行政审批局对该项目进行了备案（项目编号: 2603-140251-89-01-411835），项目产品为磷酸铁锂正极材料，年产量50000吨，项目主要建设内容为：建设生产厂房、正极材料生产线、食堂、检测中心、氮气站、配电站及其他相关附属配套设施。该项目总投资25000万元，其中环保投资492万元，占总投资1.97%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施后，项目的实施对区域环境产生的影响可接受。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、认真做好施工期环境保护。加强施工期环境管理，严格落实《报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的不利影响。

2、严格落实大气污染防治措施。无尘投料站、原料储存仓、计量仓、混料机和烧结前缓存仓均为负压进料，无尘投料站内部配置滤筒除尘器，配料工序、预混工序配置有布袋除尘器，进料和混料过程中产生粉尘通过设备呼吸口收集进入各设备配置的滤筒除尘器和布袋除尘器处理（一级除尘），各除尘器处理后的废气合并后，进入1#中央布袋除尘器（二级除尘）处理，处理后废气通过排气筒达标排放；本项目设置两台辊道窑，两台辊道窑型号规格、生产工艺、生产能力一致，每台辊道窑废气分别进入到一台天然气焚烧炉进行焚烧处理，分别经排气筒达标排放，焚烧炉采用低氮燃烧技术；自动装钵工位、自动卸钵工位、粉碎机、批混机、包装间为封闭结构，各工序均配置布袋除尘器（一级除尘），处理后的少量粉尘经密闭管道引至2#中央布袋除尘器（二级除尘）处理，处理后废气通过排气筒达标排放；食堂产生的油烟经油烟净化器处理后，经排气筒引至楼顶达标排放。

项目有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值；有组织排放的非甲烷总烃参照执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项整治方案》，并按此管控；无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值，无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
3、严格落实水污染防治措施。分子筛再生冷凝水回用系统设置两级前置过滤装置，过滤后冷凝水全部回用于闭式冷却塔补水，不外排；生活污水排入园区污水管网，最终进入御东污水处理厂；冷却塔部分排水于非采暖期用于厂区绿化和道路洒水，其余排水排入园区污水管网，最终进入御东污水处理厂处理。废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准，同时满足御东污水处理厂进水水质指标要求。

4、严格落实噪声污染防治措施。生产车间内设备采用低噪声设备、建筑物隔声、基础减振等措施。冷却塔用低噪声设备、隔声屏障、基础减振等措施。风机选用低噪设备、隔声罩、减振、消声等措施。空分设备过滤器采用吸音棉和高分子阻尼降噪，在放散管出口设置放空消音器。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的3类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾由垃圾桶集中收集后由当地环卫部门统一处置，厨余垃圾由垃圾桶集中收集后由当地有资质的单位统一处置；磁性杂质收集后暂存于一般固废贮存库，由相应经营范围或有处理资质的公司回收或处理；烧结之前的生产工序产生的除尘灰返回各自生产工序及辊道窑，烧结之后的生产工序产生的除尘灰需进行鉴别，若鉴别判定为一般固废，则返回各自工序和辊道窑，若鉴别为危险废物，则按照危险废物进行管理和处置；废布袋、废滤筒、废包装、废匣钵、废滤芯、废分子筛、废活性炭收集后暂存于一般固废贮存库，定期由供应厂家回收处置。一般工业固废处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求。清洗废液、废弃标准品、废滤膜、废矿物油、废油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程执行《危险废物转移管理办法》有关规定。
6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监控；加强环境风险防控，制定规范有效的突发环境事件应急预案，增强环境风险防范意识与应急能力，定期开展应急演练，有效防范环境风险；严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好危险废物贮存库区域和设施的防渗，须满足防渗系数要求；严格履行环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水等进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取增补措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；规范排污口设置，落实清洁生产管理制度，确保污染物长期稳定达标排放。

7、严格落实项目场地的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。

8、严格落实《报告书》提出的其他污染防治及环境保护要求。

9、项目实施前依法办理其他相关手续。
三、严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放，并符合总量控制指标：颗粒物4.9吨/年、二氧化硫 0.022吨/年、氮氧化物0.54吨/年、挥发性有机物0.18吨/年、化学需氧量0.7吨/年、氨氮0.035吨/年。你公司应切实履行承诺，于项目运行前按照有关规定通过山西省排污权交易机构取得相关主要污染物总量指标排污权交易鉴证书。
四、你公司在项目建设和运行过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

五、你公司应建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、大同市生态环境保护综合行政执法队按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告书》送大同市生态环境保护综合行政执法队，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

                       大同市生态环境局

2026年7月29日

抄送：市生态环境保护综合行政执法队、市生态环境评估中心，山西广森环保科技有限公司。
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