


平环函（服务）〔2026〕4号
关于大禹粮食生产基地建设项目环境影响
报告表的批复

大同市大禹农机种植专业合作社：
你公司报送的《大禹粮食生产基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经认真研究，现批复如下：
一、该项目位于大同市平城区小南头街道西谷庄村，建设性质为新建，占地面积20700m2（31.05亩）为工业用地。通过场地整理、科学育苗定植及智能设备布设，构建标准化精细化种植体系，实现年产粮食3500吨；新建日处理200吨粮食烘干配套设施及环保治理工程。项目总投资6000万元，其中环保投资150万元，环保投资占比为2.5%。
二、该项目在全面落实《报告表》和大同市生态环境评估中心出具的《技术评估报告》文件中提出的各项污染防治措施、做到污染物达标排放的前提下，对环境的不利影响能够得到控制和缓解。我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺及拟采取的生态环境保护对策措施进行建设。
三、为减缓该项目对区域环境影响建设，项目建设及运行管理中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
（一）落实施工期污染防治措施。
严格控制施工扬尘，严格执行“六个百分之百”的管控要求，防止因施工、运输等产生环境污染，对裸露地面及物料堆放区进行苫盖、洒水抑尘。加强施工废水利用和生活污水排放管理。合理安排作业时间，严格执行建筑施工噪声排放标准，降低或消除施工噪声污染。严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《大同市城市建筑垃圾管理办法》等法律规定，落实固体废物污染防治各项要求。
（二）落实运营期污染防治措施。
1.大气污染防治措施。投料清选工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；热风炉的燃烧废气经低氮燃烧处理后经排气筒排放，废气排放标准执行（关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知晋环大气〔2019〕164号）限值要求。
2.土壤及地下水污染防治措施。落实源头控制、分区防渗要求，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行管理及运行，建设危险废物贮存库严格落实防渗措施。生活污水经处理后用于灌溉。
3.其他环境保护措施。严格落实噪声污染防治，选用低噪声技术设备，加强设备维修保养，采取减振、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类标准限值要求。严格落实固体废物污染防治，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行危险废物贮存库规范化建设和危险废物贮存，落实三防（防扬散、防流失、防渗漏）管控，严格执行一般固体废物、危险废物、生活垃圾分类管理和进出库台账管理，定期委托有资质单位进行妥善处置。因地制宜对厂区进行硬化、绿化、美化，落实防沙治沙等相关措施。
4.加强环境管理。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确职责和制度，确保各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，需重新报批项目环境影响评价文件。项目建成后，严格执行国家排污许可有关管理规定，按规定程序实施竣工环境保护验收，验收结果在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台公示。
5.加强环境风险防范，编制突发环境事件应急预案并依法完成备案，定期组织应急演练，配齐应急物资，一旦发生突发环境事件，及时妥善处置，增强环境风险防范意识与应急能力，切实维护生态环境安全。
四、该项目主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.215吨/年，二氧化硫0.16吨/年、氮氧化物1.404吨/年。
五、大同市生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设及日常监督管理工作。
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