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关于对国药同煤三医院迁建项目环境影响报告表的批复
国药同煤三医院：

你单位报送的《国药同煤三医院迁建项目环境影响报告表》（报批本）收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意专家技术审查意见。

二、国药同煤三医院迁建项目位于大同市云冈区平盛街道和宁街北侧(平盛第三小学校对面)。项目租用大同康乐医院有限公司综合楼用于建设（大同康乐医院有限公司综合楼项目于2024年取得环评批复，批复文号同云冈环函〔2024〕57号）。迁建项目设计床位400张；拟设置的诊疗科目包括内科、外科、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、病理科、医学影像科、中西医结合科等。项目总投资500万元，其中环保投资为72万元，占总投资额的14.4%。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，同意本项目实施。
三、在项目建设和运营管理中，要重点做好以下工作：

1、强化大气污染防治措施。落实施工期各项污染防治措施。污水处理间所产生的恶臭气体需采取喷洒除臭剂、加强各池体密闭、加强周边绿化等措施，以减少恶臭排放，污水处理站周边恶臭气体需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）修改单表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值要求。食堂应安装油烟净化装置，净化率不低于75%，油烟经处理后应满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中规定的排放浓度要求。
2、落实水污染防治措施。食堂废水需采取隔油处理，特殊医疗废水需经预处理后，与其他医疗废水、生活污水一起经管道排入自建的污水处理设施（预处理+接触氧化+消毒），废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466 -2005）修改单表2中预处理限值后方可排入市政污水管网，严禁外排至外环境或地表水体。
3、做好固体废物分类处置。施工期产生的废弃的装修材料收集后合理处置。规范设置危废暂存间，危险废物分区存放并委托有资质的单位定期清运处置。生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运处理。
4、强化噪声污染防治措施。做好装修期间噪声防控工作，严防噪声扰民。水泵、风机等应选用低噪声设备，对高噪声设备应采取隔声、减振等措施降低噪声污染。

5、建设单位要切实加强污染防治设施的运行和维护管理，保障其正常运行。

6、加强环境风险防范，制定环境突发事件应急预案，项目竣工环保验收前应完成编制并报大同市生态环境局审核备案。

7、建立环境管理制度和环境监测计划，设置规范排污口，发现超标排放应及时报告并启动应急预案采取补救控制措施。

8、CT机、X射线机等Ⅲ类射线装置搬至后运行前需进行建设项目环境影响评价备案登记。如新增放射源、射线类装置等核技术利用建设项目需按照《建设项目环境影响分类管理名录》规定另行评价或进行建设项目环境影响评价备案登记。
四、项目建成调试前你单位应按照《排污许可管理条例》规定变更排污许可相关信息。按规定程序自行组织建设项目竣工环境保护验收，验收结果在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台公示，验收合格后方可正式投入运行。
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