同环函（服务）辐〔2026〕28号

关于大同经开区300MW/600MWh新型独立储能

项目220KV送出工程环境影响报告表的批复

大同经济技术开发区御博新能源有限公司：

你公司报送的《关于〈大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目220KV送出工程环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目220KV送出工程环境影响报告表的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕94号），经研究，批复如下：

一、你公司在大同市云州区二十里铺村南及大同经济技术开发区装备制造业基地附近区域建设大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目220KV送出工程。主要工程包括：新建线路长度0.85公里，其中架空线路路径长度为0.4公里，电缆线路长度0.45公里，导线采用2×JL3/G1A-630/45高导电率钢芯铝绞线，电缆采用ZA-YJLW02-Z-127/220-1×2500mm2单芯铠装防水电缆。本项目总投资1926.92万元，其中环保投资70万元，环保投资占总投资的比例为3.63％。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；对塔基施工区、电缆沟道施工区等临时占压区域应采取保护措施，尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。采取抬升导线对地高度、提高工艺水平等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，须满足设计规范要求，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的限值要求。输电线路合理布置，避让集中居民区，严格控制水平距离和线高，以确保输电线路沿线噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区要求。
3、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、防沙治沙、减缓生态环境影响及恢复措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复，切实将对生态环境的影响降到最低。
4、严格落实文物保护工作。根据大同市云州区文化和旅游局核查意见（云州文旅函〔2026〕22号），本项目新建线路中架空线路、2基塔基及部分地埋电缆与（长城系列）二十里铺烽火台（省级）建设控制地带重叠。你公司要尽可能采取避让措施，确实无法避让的，应编制文物保护方案和文物影响评估报告，在未依法取得文物主管部门审批同意前，不得在相关区域建设，并结合主管部门的意见进一步落实保护措施，确保文物安全。

5、建立健全各项环境管理制度。按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程中的环境管理与环境监控；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关手续。
三、你公司在输电线路选址选线、设计、施工、运行各阶段和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ1113-2020)》有关要求，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、大同市生态环境保护综合行政执法队按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境保护综合行政执法队，并按规定接受日常监督检查。
大同市生态环境局

2026年8月10日

抄送：市生态环境保护综合行政执法队、市生态环境评估

中心，山西裕馨环保科技有限公司。

