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关于灵丘县顺鑫矿业有限公司
新建年处理30万吨固体废弃物项目
环境影响报告表的批复

灵丘县顺鑫矿业有限公司：
你公司关于《灵丘县顺鑫矿业有限公司新建年处理30万吨固体废弃物项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）相关材料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<灵丘县顺鑫矿业有限公司新建年处理30万吨固体废弃物项目环境影响报告表>的技术评估报告》，经研究，批复如下：
一、该项目位于山西省大同市灵丘县赵北乡东沟村东南 1.71km处。用地面积5333.36m2。建设规模及内容为：项目占地8亩，总建筑面积2000平方米，其中：生产车间1800平方米、库房200平方米。配套建设破碎机，筛分机，皮带输送机，洗砂机等设备，主要工艺为将公司铁矿废石经破碎、除杂、筛分分级后制备不同粒级的砂石料。年处理废石30万吨，其中年产8.1万吨水洗机制砂。项目总投资530万元，环保投资4万元，占总投资比例的17.74%。该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，已取得灵丘县发展改革和科技局下发的备案证（项目代码：2511-140224-89-01-132885）。在全面落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施的前提下，工程建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保护措施。
二、在项目建设和运行管理中，必须对照《报告表》逐一落实各项环保对策措施，重点做好以下工作：
1、认真做好施工期环境保护工作，施工过程中加强废气、废水、噪声、固体废物环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治措施，严格执行“六个百分之百”，降低对周边的影响。
2、废气污染防治措施。运营期，废石开挖作业时避开10m/s以上的大风天气，采用大功率雾炮等进行洒水抑尘；给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛产生的粉尘经集尘罩收集后通过布袋除尘器处理后由排气筒排放；成品库为全封闭储库，地面硬化；厂区道路硬化，并派专人对厂区及专用道路进行洒水抑尘。依托干选站设置的1座洗车平台对运输车辆进行清洗。运营期产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准。
3、废水污染防治措施。运营期，洗砂废水经脱水筛、浓缩罐处理后回用于生产，不外排；建设一座容积为250m3的事故水池；洗车废水经50m3沉淀池沉淀处理后循环利用不外排；在工业场地西南侧设1座容积75m3的初期雨水池，收集后的雨水经沉淀后，用于厂区道路洒水降尘；生活污水排入旱厕，定期清掏用作周围农田肥料。
4、噪声污染防治措施。运营期，选用低噪声设备，采取减振措施，设置隔声集中控制室或隔声值班室，加强绿化等。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
5、固体废物污染防治措施。运营期，除尘灰加工为水洗砂外售。压滤污泥、洗车平台底泥送矿山废石场处置；废矿物油、废油桶暂存于干选站危废贮存库，收集后定期送有资质单位处理；生活垃圾日产日清，定期送环卫部门指定地点由环卫部门统一处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物贮存设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。
6、加强厂区的绿化美化工作，改善周边生态环境。
三、该项目污染物排放量为颗粒物1.017t/a。
四、加强对工程的环境管理和环境风险预测，制定突发环境事故应急预案及环境保护管理相关制度，采取合理有效措施防范环境风险，预防突发环境事件的发生。
五、项目建设要严格执行环保“三同时”制度。并按照《报告表》中提出的各项要求,积极落实各项污染防治措施。项目建成后须按规定进行环境保护竣工验收。环境保护措施未落实到位，不得正式投入运营；如项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的，须报经我局重新审批。
六、大同市灵丘县生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设期及运营期日常监督管理工作。
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