根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年8月3日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年8月3日－2026年8月7日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
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名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	云冈合邦200MW/400MWh储能电站项目
	大同市云冈区口泉乡西羊坊村北 63m
	大同合邦新能源开发有限公司
	山西天驰达环保科技有限公司
	你公司拟在山西省大同市云冈经济技术开发区塔山循环产业园区建设云冈合邦200MW/400MWh储能电站项目。主要工程内容：建设规模200MW/400MWh的储能电站一座，包含电池集装箱、PCS升压一体机、新建一座220kV升压站；建设综合配电间、消防一体化泵站、事故油池及公辅建筑等。本项目总投资83000万元，其中环保投资87.5万元，环保投资占总投资的比例为0.11％。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。合理布局储能电站及相关设施，选用低噪声设备，采取提高工艺水平、基础减振、隔声等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场以及噪声，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展监测，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)要求，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中相应标准。

3、严格落实固废污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程中产生的废磷酸铁锂电池、废冷却液暂存于一般固废暂存间，交由厂家回收处理；废变压器油暂存于事故油池，定期交有资质单位处置；检修废油、废油桶、废铅蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、防沙治沙、减缓生态环境影响及恢复措施，切实将对生态环境的影响降到最低。

5、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关手续。


	2
	大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目220KV送出工程
	大同市云州区二十里铺村南及大同经济技术开发区装备制造业基地附近区域
	大同经济技术开发区御博新能源有限公司
	山西裕馨环保科技有限公司
	你单位在大同市云州区二十里铺村南及大同经济技术开发区装备制造业基地附近区域建设大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目220KV送出工程。主要工程包括：新建线路长度0.85公里，其中架空线路路径长度为0.4公里，电缆线路长度0.45公里，导线采用2×JL3/G1A-630/45高导电率钢芯铝绞线，电缆采用ZA-YJLW02-Z-127/220-1×2500mm2单芯铠装防水电缆。本项目总投资1926.92万元，其中环保投资70万元，环保投资占总投资的比例为3.63％。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；对塔基施工区、电缆隧道施工区等临时占压区域应采取保护措施，尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行恢复。

2、严格落实电磁环境保护措施。采取抬升导线对地高度、提高工艺水平等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，须满足设计规范要求，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展监测，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。输电线路合理布置，避让集中居民区，严格控制水平距离和线高。做好电力设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保输电线路沿线噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区要求，防止噪声扰民。
4、严格落实生态保护措施。你单位要认真履行生态保护主体责任,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、防沙治沙、减缓生态环境影响及恢复措施，切实将对生态环境的影响降到最低。

5、严格落实文物保护工作。根据大同市云州区文化和旅游局核查意见（云州文旅函〔2026〕22号），本项目线路与（长城系列）二十里铺烽火台（省级）建设控制地带重叠。你单位要尽可能采取避让措施，确实无法避让的，应编制文物保护方案和文物影响评估报告，在未依法取得文物主管部门审批同意前，不得在相关区域建设，并结合主管部门的意见进一步落实保护措施，确保文物安全。

6、建立健全各项环境管理制度。按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程中的环境管理与环境监控；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

7、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。



