
























大同市生态环境局新荣分局
同新环函﹝2026﹞33号

关于活性炭深加工项目环境影响报告表的批复

山西泓森煤基清洁能源有限公司：
你单位报送的《关于<活性炭深加工项目环境影响报告表>（以下简称“报告表”）报批申请》及相关资料收悉。经研究，批复如下:
[bookmark: _GoBack]一、活性炭深加工项目建设地点为：山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东，总投资11390万元，其中环保投资500万元，占总投资的4.4%。建设规模及内容：项目分两期建设，一期建设规模为年烘干7万吨纳米级活性炭；二期建设规模为年烘干13万吨纳米级活性炭。本项目主要工艺为烘干活性炭表面水分，降低其含水率。根据“报告表”和大同市生态环境评估中心《关于“报告表”的技术评估报告》的结论，在严格落实“报告表”提出的各项污染防治措施和生态保护措施前提下，对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意“报告表”中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护措施及相关要求。
二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实“报告表”提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：
1、施工期，严格落实“六个百分百”要求；对施工场地内运输通道及时清扫，减少汽车行驶扬尘；设置洗车平台。运营期，烘干烟气经旋风除尘器+袋式除尘器处理、破碎筛分包装废气经袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。
2、施工期，施工废水经临时沉淀池澄清后回用于机械冲洗和施工场地洒水抑尘，不外排；施工人员盥洗废水泼洒场地抑尘；粪污水排入临时旱厕处理。运营期，生活污水未接入园区管网时，经化粪池预处理，定期清掏外运处置；接入园区管网后，排入园区污水处理厂统一处理。
3、施工期，选用低噪声设备，合理安排施工时间。运营期，选用低噪声设备，采取减振措施，定期维护保养等，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 )中2类标准。
4、施工期，施工单位对建筑垃圾进行分类处置，对钢板、木材等下脚料进行分类回收利用，对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土全部用于场地平整；生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置。运营期，废包装等一般固体废物外售处理；危险废物在危废贮存库暂存后，及时交由有资质单位进行处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。
三、核定本项目有组织源污染物排放总量控制指标为：颗粒物有组织排放总量为0.408t/a，颗粒物排放量不大于3吨/年，无需进行置换。
四、你单位须严格执行环保“三同时”制度；须严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；须严格按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收并按规定程序办理排污许可手续；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
五、大同市新荣区生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设期及运营期的日常监督管理工作。
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