
























大同市生态环境局新荣分局
同新环函﹝2026﹞31号

关于大同市新荣区凯旺环境治理有限公司建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表的批复

大同市新荣区凯旺环境治理有限公司：
你单位报送的《关于<大同市新荣区凯旺环境治理有限公司建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表>（以下简称“报告表”）报批申请》及相关资料收悉。经研究，批复如下:
一、大同市新荣区凯旺环境治理有限公司建筑垃圾资源化利用项目建设地点为：山西省大同市新荣区花园屯镇太平庄村，总投资1475万元，其中环保投资312万元，占总投资的21.15%。建设规模及内容：新建1座资源化利用分拣车间，车间内建设1条建筑垃圾资源化利用分拣生产线，年分拣建筑垃圾15万吨；新建1处建筑垃圾消纳场，设计库容15.6万立方米，设计服务年限7.26年。项目配套建设建筑垃圾储运工程和办公生活区等。根据“报告表”和大同市生态环境评估中心《关于“报告表”的技术评估报告》的结论，在严格落实“报告表”提出的各项污染防治措施和生态保护措施前提下，对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意“报告表”中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护措施及相关要求。
二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实“报告表”提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：
[bookmark: _GoBack]1、施工期，严格落实“六个百分百”要求；对施工场地内运输通道及时清扫，减少汽车行驶扬尘；设置洗车平台。运营期，资源化利用分拣车间排放口/资源化利用分拣车间产生的废气，通过集气罩收集后导入1台袋式除尘器，处理后由15m高排气筒排放；碎石、骨料等堆存装料、消纳场卸料、消纳场风蚀产生的扬尘，采取洒水抑尘措施；车辆运输配套洗车平台对进出车辆进行清洗、运输道路洒水抑尘。
2、施工期，施工废水经临时沉淀池沉淀后全部用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工场地设置环保厕所，施工人员盥洗水用于施工场地洒水抑尘，粪污水定期清掏不外排。运营期，淋滤水经沉淀池沉淀后消纳场洒水抑尘等；洗车平台废水经沉淀池沉淀后重复利用；生活污水在化粪池收集后定期委托当地环卫部门采用吸粪车清运处置。
3、施工期，选用低噪声设备，合理安排施工时间。运营期，选用低噪声设备，采取减振措施，定期维护保养等，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 )中2类标准。
4、施工期，建设单位对建筑垃圾进行分类处置，首先对钢板、木材等下脚料进行分类回收利用；对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土全部用于场地平整；生活垃圾主要为施工人员办公产生的生活垃圾，经收集后由环卫部门统一处置。运营期，除尘灰、沉淀池沉渣送至本项目消纳场填埋处置；废矿物油、废含油抹布及手套暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地换位部门统一处理；化粪池污泥委托环卫部门按时用吸粪车清运处置。
5、项目服务期满后，进行封场。堆场表面覆土，种植当地种灌木、草木植被。
三、核定本项目有组织源污染物排放总量控制指标为：颗粒物有组织排放总量为1.2t/a，颗粒物排放量不大于3吨/年，无需进行置换。
四、你单位须严格执行环保“三同时”制度；须严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；须严格按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收并按规定程序办理排污许可手续；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
五、大同市新荣区生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设期及运营期的日常监督管理工作。
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