根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年9月28日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年9月28日－2026年10月9日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	晋控天镇500MW光储一体化基地项目220kV送出线路工程
	大同市天镇县谷前堡镇、三十里铺乡和阳高县狮子屯乡境内
	晋能清洁能源光伏发电(天镇)有限公司
	山西天驰达环保科技有限公司
	你公司在大同市天镇县谷前堡镇、三十里铺乡和阳高县狮子屯乡境内建设晋控天镇500MW光储一体化基地项目220kV送出线路工程，主要工程包括：新建220kV架空输电线路长23.99km，其中单回路架空线1.24km，双回路22.75km，线路起于晋能控股清洁能源天镇光伏220kV升压站，止于阳高500kV汇集站。全线新建铁塔82基。本项目总投资6494.83万元，其中环保投资191.5万元，环保投资占总投资的比例为2.95％。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；对塔基施工区、施工便道等临时占压区域应采取保护措施，尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。采取优化导线选型、线路架设高度、导线排列方式等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，须满足设计规范要求，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的限值要求。输电线路合理布置，避让集中居民区，严格控制水平距离和线高，以确保输电线路沿线噪声符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)相应功能区要求。
3、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任，严格落实《报告表》提出的水土流失防治、减缓生态环境影响及恢复措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复，切实将对生态环境的影响降到最低。
4、建立健全各项环境管理制度。按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程中的环境管理与环境监控；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

5、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、项目实施前依法办理其他相关手续。


	2
	大唐灵丘县驭风行动50MW分散式风力发电项目
	大同市灵丘县石家田乡焦庄村、马湾村、义泉岭村一带
	大唐（灵丘）清洁能源有限公司
	山西合力远航环保科技有限公司
	你公司拟建设的大唐灵丘县驭风行动50MW分散式风力发电项目位于大同市灵丘县石家田乡焦庄村、马湾村、义泉岭村一带，升压站位于焦庄村西侧。大同市行政审批服务管理局对该项目进行了核准（项目代码:2511-140224-89-01-278124），建设规模及主要建设内容：本项目拟安装10台单机容量为4.5MW的风力发电机组和1台5MW的风力发电机组，并配备建设11台箱变，总装机容量为50MW。项目总投资26441.750万元，其中环保投资398万元，占总投资1.5%。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中应科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工废水经沉淀处理后回用于施工用水、道路洒水抑尘和绿化用水，严禁乱排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减振等有效措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，减轻噪声影响；施工期产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组和升压站主变。风机优先选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、低速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备；安装时设置气动减振装置，提高启动和偏航转桨风速控制，安装噪音智能控制系统，夜间运行时降低风机负荷，强化设备和系统的维护保养。主变应选用低噪声设备，采取基础减振等降噪措施，在风机周围700m范围内设置噪声隔离区，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。运营期升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

3、严格落实生态保护措施。你公司要以保护林木、生态保护红线、基本农田为环境保护重点，优化风机布置，采取避让措施，严格控制施工范围，制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设。严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态恢复补偿等各项措施。施工期要严格控制土地扰动范围和面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。运营期应制定风电场植被管理方案，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽。你公司在项目建设中涉及占用草地部分，须在施工前应依法取得林业主管部门审批同意后，方可开工建设。

4、严格落实水污染防治措施。运营期风电场范围内无废水排放，不会对周边地表水环境及地下水环境产生影响。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站建设一座26m3事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集；升压站内建设一座13.5m2危废贮存库，检修产生的废润滑油、主变维护废油、主变事故废油、箱变事故油、废旧铅蓄电池、废油桶分类分区暂存于贮存库，定期交由有资质的单位统一处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

6、严格落实电磁辐射环境保护措施。升压站合理布局，选用低电磁干扰的主变压器，制定安全操作规程并严格执行，加强电磁水平检测，确保运行过程中厂界工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中“公众曝露控制限值”。

7、严格落实环境管理制度。你公司应履行生态环境保护主体责任，建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强环境风险防控，制定并落实规范有效的突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行环境监测计划，定期对噪声、电磁环境等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。



