大同市生态环境局新荣分局
关于活性炭深加工项目环境影响评价文件拟进行审查公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对活性炭深加工项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年9月8日－2026年9月10日（3个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，该项目申请人、利害关系人可提出听证申请。
[bookmark: _GoBack]联系电话：0352-3070277    传    真：0352-3070277
邮    编：037002           通讯地址：大同市新荣区府西街





	序号
	项目
名称
	建设地点
	建设
单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	活性炭深加工项目
	山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东
	山西泓森煤基清洁能源有限公司
	山西碧海蓝天科技有限公司
	项目分两期建设，一期建设规模为年烘干7万吨纳米级活性炭；二期建设规模为年烘干13万吨纳米级活性炭。本项目主要工艺为烘干活性炭表面水分，降低其含水率。
	主要环境影响及对策：
详见附件：活性炭深加工项目主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。




附：活性炭深加工项目主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。





主要环境影响和保护措施
施工期
一、施工扬尘环保措施
项目施工采取机械配合人工的施工工艺，生产车间为钢结构组装，现场不设拌和站。项目施工扬尘性质属面源污染，扬尘的产生跟风力大小及气候等多种因素有关，一般情况下源强中心浓度最高，随距离增大浓度减少，影响减小。
建设期间需要落实以下措施：
①垃圾清运必须全部密闭运输，覆盖不到位不允许驶离施工现场。建筑垃圾及渣土的车辆必须按指定的线路运输。渣土装车时要喷雾降尘，并安排专人清扫散落的渣土并对车辆进行保洁，确保车辆清洁方可上路；
②建筑施工工地必须严格落实“六个百分之百”标准，即施工区域100%标准围挡、出入车辆100%冲洗、施工场地100%湿法作业、渣土运输车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。将扬尘污染费用纳入工程造价，专款专用；
③施工工地必须设置封闭式硬质围挡，本项目需设置2米以上围挡。围挡必须坚固稳定、整洁美观、基础牢固，无歪斜、破损。围挡底端应设置砖混等硬质防溢座，防溢座与地面之间、围挡与围挡之间无缝隙，围挡顶部设置高压雾化喷淋设施。外脚手架应使用密目式防尘网或防尘布封闭并保持整洁，提倡使用满足功能要求的新型防护材料；
④施工现场产尘物料要采取覆盖措施，水泥、石灰等细颗粒材料应存放在库房或密闭容器内。施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、搅拌石灰等。现场留置渣土必须集中堆放，裸露土地和留置渣土须采取覆盖或固化措施。覆盖防尘网伸展平整，网间拼接严密、不露尘，边缘及连接处固定牢固，定期对覆盖处洒水，促使土体表层硬化结壳，避免风蚀起尘。覆盖防尘网破损、风化后要及时更换；
⑤场地平整等作业必须采用湿法作业，提前对作业场地进行喷注水预湿至场地无干土。出现四级或四级以上大风天气、重污染天气黄色以上等级预警时，应停止土地平整等作业；
⑥场地及物料防尘整治标准：现场办公区、出入口、主要施工道路必须进行硬化处理，施工现场道路两侧及大块空地必须进行覆盖或绿化。土石方作业期间临时道路宜采用铺设钢板或密目网等临时覆盖措施，并采取洒水、喷淋措施保证临时道路湿润。现场其他裸土、堆土、水泥等易产生扬尘的粉状材料等必须全部覆盖。土方堆存及其它场地及暂时不开发裸地应当进行绿化、覆盖或固化；
⑦建筑工地出入口必须设置车辆冲洗平台，冲洗平台应实现车辆静态清洗全覆盖，保证喷淋高度和水源压力，满足冲洗要求，做到车轮车身不带泥，不得使用无冲洗装置的清洗槽等。各种工程车辆和机械设备特别是渣土车辆车轮及车身必须冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆要定期清理。施工单位要对工程进出口两侧各100米路面保持清洁，专人进行冲洗保洁和洒水降尘，确保“扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘”。整个施工场地不得随意开设出入口，开设的出入口道路必须硬化，出入车辆必须清洗。
⑧施工现场建筑垃圾、生活垃圾要分类、集中堆放，日产日清。装饰、安装阶段宜采用成品、半成品实施装配式作业，减少因石材、砌体、混凝土等材料切割加工造成的扬尘污染，严禁露天切割。工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛洒。
⑨建筑工地现场必须制定扬尘污染防治方案，落实责任人，建立完善检查考核制度并在住建部门备案。施工现场门口必须按要求设置扬尘防治管理公示牌。要将扬尘防治措施的各项要求纳入工人教育培训及工作奖惩，提高一线作业人员扬尘防治自觉性。在采取上述措施后，可将施工扬尘排放对周围环境的影响程度降低至最小。随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。
二、施工废水环保措施
建筑施工废水主要来源于施工设备的清洗废水及施工人员产生的生活污水等。施工废水主要污染物质为悬浮物，施工废水经临时沉淀池澄清后回用于机械冲洗和施工场地洒水抑尘，不外排。施工人员盥洗废水泼洒场地抑尘；粪污水排入临时旱厕处理。
综上，项目施工期对周围水环境影响很小。
三、施工噪声环保措施
项目施工期对声环境的影响主要是施工场地各类机械设备噪声、施工车辆运输噪声和施工作业噪声。施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。这些噪声源的声级值最高可达到90dB（A），将对周围环境产生一定的影响。为减轻项目对周边环境噪声的影响，建议建设单位采取以下措施：
①采用先进施工设备和工艺，尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行基础和结构施工；
②建筑施工采取封闭式作业方式进行，施工厂界必须设置2m以上的围墙或者是彩钢板围栏，结构施工采用安全护网的措施，减轻噪声对周围环境的影响；
③相对固定的施工机械，如空压机等，应选择有声屏障的地方安置，或者修建临时隔声间或围板，或安装隔声罩等；
④尽量将高噪声的作业安排在白天进行，夜间不进行高噪声作业；
⑤根据施工场地的地理位置及周围敏感点的分布状况，噪声设备尽量设在远离周围敏感点处，并对机械设备进行定期维护，使其保持良好的运行工况；
⑥在施工过程中，采用商品混凝土和成品窗，施工现场不发出混凝土搅拌、金属窗加工的高频噪声；大型建筑构件应在施工现场外预制，然后运到施工现场再进行安装；
⑦运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣笛，减少交通噪声；
⑧尽量选择柔性连接、基础减震方式减少设备产生的噪声；
⑨合理安排施工时间，严禁在12:00—14:00和22:00~6:00施工。
四、固体废物环保措施
施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。施工期的垃圾分类收集存放，施工现场设置专用垃圾收集点，做好围挡遮盖，避免扬尘、雨水冲刷造成二次污染。建筑垃圾主要是混凝土废料、废钢材、木材等，要求建设单位对建筑垃圾进行分类处置，首先对钢板、木材等下脚料进行分类回收利用；对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土全部用于场地平整。生活垃圾主要为施工人员办公产生的生活垃圾，经收集后由环卫部门统一处置。运输车辆密闭加盖，防止沿途撒漏；作业面做到工完场清，及时清理散落废渣。施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。
五、运输车辆、非道路移动机械环保措施
（1）施工期运输车辆的环保措施
①工地出入口设置防止车辆带渣土出工地的设施，设置临时的洗车平台，进出场的车辆进行轮胎清洗工作；工地门卫设置扫把，车辆装运渣土符合规定，密封运输，不得超载超限，杜绝渣土运输车辆带泥土上路和抛洒滴漏现象；
②派专人指挥运输车辆有序停放，保障车辆装卸作业安全；
③工地周边要设置硬质围挡，施工过程中对渣土车进行管理，防止污损，一旦发生污损，及时安排清理和整改；
④运输物料、渣土、土方等车辆必须符合车辆使用规定，达标排放，鼓励使用新能源车辆；
⑤车厢必须全部密闭，要做到运输车辆“三不进两不出”（不达标禁止进入、无牌无照禁止进入、密闭装置损坏禁止进入；车厢未密闭禁止驶出、车身不洁禁止驶出）；
⑥运送砂石、各类粉状物、建筑垃圾及渣土的车辆必须按指定的线路和荷载吨位运输；
⑦车辆装卸时要喷雾降尘，并安排专人清扫散落的渣土。建筑垃圾运输车辆应安装行车记录仪与车辆定位系统。
（2）施工期非道路移动机械的环保措施
①施工工地不得使用国Ⅲ以下排放标准、未在生态环境部门编码登记和悬挂环保号牌、冒黑烟等超标排放的非道路移动机械；
②对投入使用或进入施工现场的非道路移动机械，施工单位应向生态环境部门登记报备计划使用的非道路移动机械相关信息，同时报相关部门，实行机械进出场登记，同时建立机械使用管理台账。



营运期
	内容要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	一期烘干、破碎、筛分包装排放口DA001
	颗粒物
	烘干烟气经旋风除尘器+袋式除尘器处理，破碎筛分包装废气经袋式除尘器处理，处理后的废气经一根15m高排气筒排放
	污染物排放限值执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996，企业承诺排放限值要求执行《活性炭工业污染物排放标准》（征求意见稿）

	
	二期烘干、破碎、筛分包装排放口DA002
	
	
	

	
	厂界
无组织废气
	颗粒物
	厂房密闭、物料封闭廊道输送
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活污水
	COD
BOD5
SS
NH3-N
	生活污水未接入园区管网时，经化粪池预处理，定期清掏外运处置；接入园区管网后，排入园区污水处理厂统一处理
	--

	声环境
	设备噪声
	噪声
	合理布局，选用低噪声设备，基础减振，室内隔声、柔性连接
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值要求

	电磁辐射
	本项目不涉及电磁辐射内容

	固体废物
	1、废包装等一般固体废物外售处理；
2、危险废物在危废贮存库暂存后，及时交由有资质单位进行处置；
3、生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目采取分区防渗，加强大气污染物治理措施

	生态保护
措施
	通过厂区绿化改善区域生态环境质量

	环境风险
防范措施
	1、建立安全的操作规程，定期对厂内人员的理论知识和操作技能进行培训和检查；
2、编制生态环境突发环境事件应急预案并演练；
3、危险废物暂存于危废贮存库，危废贮存库严格按标准要求建设，采取防渗措施

	其他环境
管理要求
	建立健全环保管理部门，定期培训




