根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年9月20日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年9月20日－2026年9月24日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
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	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	联绿色大数据产业基地三期项目220kV输变电工程(阳高～中联I回π入中联三期变电站220kV线路工程)
	大同市阳高县龙泉镇镇
	山西中云智谷数据科技有限责任公司
	山西清源环境咨询有限公司
	你公司在山西省大同市阳高县龙泉镇镇建设中联绿色大数据产业基地三期项目220kV输变电工程(阳高～中联Ⅰ回π入中联三期变电站220kV线路工程)。主要工程包括：Ⅰ回(北侧)线路长度约为0.9km(其中架空与0.85km，电缆0.05km)，Ⅱ回(南侧)线路长度约为0.7km(其中架空与0.65km，电缆0.05km)，采用单回路架设。全线新建杆塔6基。导线采用：2×JL3/G1A-240/30高导电率钢芯铝绞线，分裂间距400mm；地线采用：1根48芯的OPGW光缆,1根JLB40-120良导体。本项目总投资1262万元，其中环保投资6.5万元，环保投资占总投资的比例为0.52％。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；对塔基施工区、电缆沟道施工区等临时占压区域应采取保护措施，尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。采取抬升导线对地高度、提高工艺水平等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，须满足设计规范要求，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的限值要求。输电线路合理布置，避让集中居民区，严格控制水平距离和线高，以确保输电线路沿线噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区要求。

3、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、防沙治沙、减缓生态环境影响及恢复措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复，切实将对生态环境的影响降到最低。

4、建立健全各项环境管理制度。按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程中的环境管理与环境监控；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

5、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、项目实施前依法办理其他相关手续。



