
同环函（服务）〔2026〕38号

关于大同市联创铸造科技有限公司年产3000吨

高端铝铸件项目生态环境影响报告表的批复

大同市联创铸造科技有限公司：

你公司报送的《关于<大同市联创铸造科技有限公司年产3000吨高端铝铸件项目生态环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<大同市联创铸造科技有限公司年产3000吨高端铝铸件项目生态环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕122号），经研究，批复如下：

一、你公司拟建设的“年产3000吨高端铝铸件项目”建设地点位于山西省大同市云冈经济技术开发区清洁能源产业园内，赵家小村西南约580m。建设内容包括：本项目租赁云冈经济技术开发区清洁能源产业园标准化厂房，仅对厂房进行内部功能分区改造，购置安装熔炼设备、制砂造型设备、浇注设备、落砂清理设备、热处理设备、环保除尘设备、检验检测设备，建成1条铸件生产线，形成年产铸件3000吨的生产能力。该项目总投资1500万元，其中环保投资170万元，占总投资的11.33%。依据项目技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响。
2、严格落实大气污染防治措施。熔铝炉熔化工序：每台熔铝炉均设液压旋风式除尘炉盖，烟气经收集后采用1套脉冲袋式除尘器处理后通过排气筒排放；低压浇注及冷却、覆膜砂制芯工序：在低压铸造机上方设顶吸式集气罩，覆膜砂制芯工序射芯机分别设置集气罩，收集的废气引入1套脉冲袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过排气筒排放；型芯烘烤、造型、型芯处理涂敷工序：型芯烘烤区设集气罩、造型型芯处理涂敷工序设集气罩，废气经共用的1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过排气筒排放；混砂、落砂工序：混砂线的斗式提升机、混砂机、输送和转载点等均进行全封闭，所有产尘点设置抽气口，落砂工序设全封闭落砂间，在落砂间顶部设抽风口，收集的废气引入1套脉冲袋式除尘器处理后通过排气筒排放；浇冒口切割打磨工序：在切割工位顶部设置集尘罩，废气采用1套布袋除尘器处理后通过排气筒排放。

项目中频炉熔化、浇注、制芯、落砂工序产生大气污染物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；浇注等工序挥发性有机物执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2排放限值；厂区内无组织颗粒物、VOCs 无组织排放监控点浓度参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中无组织排放限值，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），厂界挥发性有机物执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017 年专项治理方案》中相关限值。
3、严格落实水污染防治措施。厂内生活污水排入化粪池，经处理后排入园区污水管网内，化粪池定期清掏。淬火用水循环使用不外排，中频炉循环冷却水系统产生的少量排污水，用于厂区洒水抑尘，不外排。落实《报告表》提出的分区防渗措施，重点做好危险废物贮存点防渗工作，确保达到防渗系数要求，防止对地下水和土壤造成不利影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，将主要噪声设备置于生产车间内，定期维修保养，并采取有效的基础减振、隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾定期送环卫部门指定地点处置；混砂落砂工序除尘器除尘灰集中收集后，定期送当地建材公司综合利用；落砂（废砂）由原砂供应单位回收处理；浇冒口、不合格品、废边角料（废铝屑）全部作为原料，返回电炉熔化工序进行利用。熔炼工序炉（铝）渣、铝铸造工序除尘器除尘（铝）灰、生产维修过程产生的废矿物油、废油桶、废棉纱手套，废乳化液、废催化剂、废活性炭暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置/利用，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你公司要切实履行主体责任，建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目建设和运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题；规范排污口设置，落实清洁生产管理制度，确保污染物长期稳定达标排放。
7、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，确保满足相关要求，着力提升厂容厂貌，将其作为环境管理的重要内容，全面提升企业形象。
8、按照相关法律法规，项目实施前依法办理其他相关手续。

三、严格落实《报告表》中提出的各项环保对策措施，确保污染物达标排放，并符合总量控制指标：颗粒物1.848吨/年，VOCs0.234吨/年。
四、你公司在项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。
五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目生态环境影响评价文件。

七、大同市生态环境局云冈分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局云冈分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。
                        大同市生态环境局

2026年10月27日

抄送：市生态环境局云冈分局、市生态环境评估中心，山西

德尔雅环保科技有限公司。
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