根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年10月28日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年10月28日－2026年11月2日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
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	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	西辛窑浮石矿年产50万吨浮石增储扩建项目
	大同市新荣经济技术开发区花园屯新材料产业园
	天镇县正兴浮石轻型建材有限公司
	山西林海博通环保科技有限公司
	你公司建设的西辛窑浮石矿年产50万吨浮石增储扩建项目位于山西省大同市天镇县南高崖乡西辛窑村西南 0.37km,矿区中心地理坐标为东经114°17′36″，北纬40°16′18″，矿区范围由6个拐点圈定，矿区面积0.3849km 2，开采深度标高1704m至1598m ，开采方式为露天开采，开采矿种为天然浮石，矿山生产规模为50万吨/年，服务年限10.95年。天镇县行政审批管理局对该项目予以备案（项目代码：2602－140222－89－05－383354）。项目建设规模及内容：现年产3万m3浮石增储扩建后年产50万吨浮石，新建破碎筛分车间、全封闭成品库、全封闭原矿库、全封闭排土场、全封闭废石临时堆场，重建现有原矿破碎、筛分生产线，新增一条原矿破碎、筛分生产线，购进装载机，颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛等，配套硬化、绿化、辅助、公用、环保等工程。本次工程产品方案为原矿破碎后销售（5种粒径：0-10mm，10-20mm，20-50mm，50-80mm，80-150mm，五种粒径产品占比均为20%），新建工业场地占地3.87hm2。该项目总投资500万元，其中环保投资193万元，占总投资38.6%。项目前期已开展选址核查，自然资源、林业、生态环境、文物等相关部门分别出具了核查意见，根据各部门核查文件，本项目与各类保护区不发生重叠，不涉及生态敏感区和禁止开发区域。本项目已编制《山西省天镇县正兴浮石轻型建材有限公司南高崖乡西辛窑浮石矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，并取得大同市规划和自然资源局出具的评审意见书（同自然资审字〔2026〕001号）。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实大气污染防治措施。施工期实施建筑施工全过程控制，确保建筑施工扬尘满足“六个百分之百”要求。矿山露天开采采用挖掘机+破碎锤，辅以洒水车喷水抑尘作业；按要求建设全封闭原矿库、废石临时堆场、成品库、排土场，装卸作业时采取喷（洒）水抑尘措施，减少无组织粉尘排放；破碎筛分车间全封闭，配套集气罩、布袋除尘器等废气净化设施，减少有组织颗粒物排放；运输汽车采用有效遮盖措施，工业场地配套建设洗车平台，车辆出场前进行清洗，定时对路面进行清扫、洒水，保持路面清洁和相对湿度，减少扬尘污染。运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中有组织及无组织监控浓度限值要求。

2、严格落实水污染防治措施。运营期生活污水经一体化生活污水处理站处理后回用于绿化和洒水抑尘，不外排；洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排。按环评要求规范设置初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后，全部回用于绿化和矿区洒水抑尘，不外排。
3、严格落实噪声污染防治措施。施工期及运营期要选用低噪声设备，加强设备维修保养，采取减震、隔声、消声等有效措施，减轻对周边环境噪声影响。施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。运输车辆途经村庄时限速行驶，限制鸣笛，减少对沿途居民造成噪声影响。

4、严格落实生态保护措施。你公司要依法履行主体责任，按照自然资源部等七部门联合发布的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）等有关要求，全面推进绿色矿山建设。开采过程中要严格坚守矿界开采，严禁发生越界开采行为，严格按照设计要求分台阶开采，逐层推进，遵循“边开采、边恢复”的原则，及时对开采结束台阶水平面进行复垦和生态恢复。你公司在矿山建设、开采及闭矿过程中要全面落实矿山资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦、水土保持、防沙治沙等生态保护与恢复治理措施。矿山服务期满后，及时拆除所有设备和构筑物，对相关场地进行生态复垦和恢复治理，最大限度地减轻对生态环境的影响。
5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；本项目剥离表土暂存于排土场用于生态复垦，采矿废石、布袋除尘器除尘灰等一般固体废物暂存于全封闭废石临时堆场，定期交由环保手续齐全的单位处置/利用，积极拓展综合利用途径，严格落实固废台账管理，严禁乱堆、乱倒，污染环境，一般固体废物贮存须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；设备维修产生的废矿物油、废油桶等经收集暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置/利用,危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发生态环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好生态环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行环境监测计划，定期对大气、地下水、噪声、土壤、生态等进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

7、严格落实《报告书》提出的“以新带老”措施，对矿山现有工程环境问题加以整改，重点解决好矿界北侧原矿露天堆放、采矿废石露天堆放以及现有工程排渣场生态恢复治理问题；落实新建全封闭排土场、废石临时堆场、新建工业场地、全部拆除现有工程破碎筛分车间，于新工业场地内重新建设全封闭的破碎筛分车间等整改措施。相关整改落实情况纳入本次扩建工程竣工环境保护验收管理，确保达到整治目标要求。

8、你公司应依法取得采矿许可证，切实加强林草地的保护，矿山开采涉及占用上述用地的，应依法履行审批手续，在未取得相关主管部门审批同意前，不得违法占用。




