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关于山西晋星鸭业有限公司
新增生物质锅炉辅助热源项目生态
环境影响报告表的批复

山西晋星鸭业有限公司：
你公司关于《山西晋星鸭业有限公司新增生物质锅炉辅助热源项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）相关材料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<山西晋星鸭业有限公司新增生物质锅炉辅助热源项目生态环境影响报告表>的技术评估报告》，经研究，批复如下：
一、该项目位于山西省大同市灵丘县石家田乡石家田村公路东侧（山西晋星鸭业有限公司厂区内）。原《山西晋星鸭业有限公司肉鸭屠宰、加工项目环境影响报告书》于2024年7月26日经大同市生态环境局以“同环函（服务）[2024]39号”予以批复，该公司并于2025年12月25日，完成了项目竣工环境保护验收。根据企业实际运营情况，需新增一台4t/h生物质锅炉，供热模式不变，原空气能热泵仍为主热源，生物质锅炉仅在采暖期低温工况启用。项目总投资230万元，环保投资150万元，占总投资比例的65.2%。该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目。在全面落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施的前提下，工程建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保护措施。
二、在项目建设和运行管理中，必须对照《报告表》逐一落实各项环保对策措施，重点做好以下工作：
1、认真做好施工期环境保护工作，施工过程中加强废气、废水、噪声、固体废物环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治措施，严格执行“六个百分之百”，降低对周边的影响。
2、废气污染防治措施。运营期，项目生物质锅炉配套“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘器+SCR脱硝+石灰石膏法脱硫”，石灰筒仓仓顶设1套袋式除尘器。运营期项目锅炉废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表2中燃生物质锅炉大气污染物排放限值，氨逃逸控制标准参照《生物质锅炉大气污染防治可行技术指南》（T/GDAEPI40-2025），石灰筒仓产生的颗粒物执行标准参照《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）。
3、废水污染防治措施。运营期，锅炉软水制备废水及锅炉定排水集中收集后全部回用于脱硫系统补水；脱硫废水经过“中和沉淀+絮凝澄清”处理后循环使用，不外排。
4、噪声污染防治措施。运营期，选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、设排风口消声装置、电机隔声罩。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
5、固体废物污染防治措施。运营期，厂区新建一座80m2全封闭一般固废贮存库，锅炉灰渣及除尘灰集中收集后暂存于一般固废贮存库，作为肥料辅料外售；脱硫石膏压滤后暂存于一般固废贮存库，定期作为建材厂辅料外售；废离子交换废树脂由厂家定期更换回收；废矿物油、废矿物油桶、废催化剂分区暂存于厂内危废贮存库，定期交有资质单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物贮存设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。
三、该项目污染物排放量为颗粒物：0.05t/a、SO2：0.05t/a、NOX：0.337t/a。
四、加强对工程的环境管理和环境风险预测，制定突发环境事故应急预案及环境保护管理相关制度，采取合理有效措施防范环境风险，预防突发环境事件的发生。
五、项目建设要严格执行环保“三同时”制度。并按照《报告表》中提出的各项要求,积极落实各项污染防治措施。项目建成后须按规定进行环境保护竣工验收。环境保护措施未落实到位，不得正式投入运营；如项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的，须报经我局重新审批。
六、大同市灵丘县生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设期及运营期日常监督管理工作。
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