根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年10月30日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年10月30日－2026年11月5日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
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	建设地点
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	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	山西大同新荣区智家堡110KV输变电工程
	大同市新荣区新荣镇和西村乡境内
	国网山西省电力有限公司大同供电分公司
	山西朗朗科技环保工程有限公司
	你公司拟在大同市新荣区新荣镇和西村乡一带建设大同新荣区智家堡110kV输变电工程。该工程主要建设内容包括：（1）新荣区智家堡110kV变电站新建工程，本期主变规模2×50MVA；（2）得胜～智家堡双回110kV线路工程，新建线路路径9.95km，其中，双回架空线路2×9.6km，电缆线路2×0.35km；（3）得胜220kV变电站110kV间隔扩建工程，扩建110kV出线间隔2回。该项目总投资10903万元，其中环保投资220万元，占总投资2.0%。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，开展环境工程监理并做好相关工作。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置；产生的废水应收集沉淀后回用，严禁向水源地排放废水；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；在建设施工便道、跨越施工区、牵张场地等时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。优化线路布置，合理布置输电线路，避让集中居民区，严格按照《110KV-750KV架空输电线路设计规范》设计高度进行线路设计，采取抬升导线对地高度、提高工艺水平等有效措施控制工程运行时产生的工频电场、工频磁场；合理布置变电站电气设施，选用低电磁干扰的主变压器，并采取基础减振、隔声等有效降噪措施。切实做好运营期环境保护设施维护和运营管理工作，高压危险区域应设置警示的防护标志，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的限值要求，站界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

3、严格落实水源地保护措施。本工程输电线路有0.52km长的输电线路位于赵家窑水库水源地二级保护区陆域范围内，在二级保护区陆域范围内立塔2基（G1和 G2），输电线路 G39—G40 一档跨越西村集中供水工程水源地二级保护区，跨越路径长度为 98m。你公司施工期间要严格划定施工范围，优化缩短施工时间，二级保护区域内严禁设置牵张场、施工营地、混凝土搅拌站等，水泥、砂石等易产生扬尘的物料应远离河道，并采取覆盖措施，施工临时场地应设置在远离河岸和水源地二级保护区的地带，同时设置截水沟、排水沟和沉淀池系统，引导、收集施工废水和地表径流，严禁将施工废水、生活污水、废弃土石方、建筑垃圾或生活垃圾等排入淤泥河、西村集中供水工程二级保护区和赵家窑水库饮用水源地二级保护区陆域范围内，确保水源地环境安全。

4、严格落实文物保护工作。本工程线路路径涉及省级文物保护单位镇河堡堡址建设控制地带，输电线路共2.05km长的路径穿越镇河堡的建设控制地带，在其建设控制地带内立塔8基（G25-G32）。根据大同市新荣区文化和旅游局新文旅函〔2026〕17号核查意见“原则同意该项目选址，实施单位应在规划设施和建设中对上述文物涉及范围进行严格规避。如确实无法规避，应在开工前编制文物影响评估报告和文物保护方案并履行相应审批手续”。你公司应严格落实相关规定，在未依法取得文物主管部门审批同意前，不得在相关区域建设，并有针对性落实文物保护措施，确保文物安全。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。变电站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全。运行过程中产生的主变维护废油及废旧铅蓄电池暂存于危废贮存点内，定期委托有资质的单位处置，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

6、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护职责,严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态减缓与补偿等各项保护措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复。经优化调整后，输电线路仍需穿(跨)越新荣五旗国家沙漠公园以及恒山以北防风固沙与土地沙化防控生态保护红线，你公司须严格执行有关管理规定，严格按照大同市人民政府《关于山西大同新荣区智家堡110kV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见》（同政函〔2026〕109号）以及环评要求落实相关保护措施，须在批准的用地范围内建设，不得擅自变更用地范围及选址路线，加强对施工建设单位的管理，严格控制施工范围，禁止越界施工，线路跨越沙漠公园采用一档跨越，禁止在生态保护红线范围内设立牵张场、施工营地、渣场，穿（跨）越生态保护红线区域架线尽量采用无人机放线等先进工艺，最大限度地减少对生态保护红线的人为干扰，加强管理，严禁弃土、弃渣、废水倾倒（排入）生态保护红线及法定保护区范围，严格落实生物多样性保护措施，最大程度维护区域植被群落的完整性与稳定性，切实将对生态功能的影响降至最低。

7、你公司要建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员、职责、制度和资金，推进各项生态环境保护措施落实，同时应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件、合同，并明确责任。贯彻生态文明理念，加强对施工单位的生态环保宣传教育和管理，推进绿色施工。制定并落实施工期和运营期生态环境跟踪监测方案，不断优化各项生态环境保护措施，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全。

8、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

9、项目实施前依法办理其他相关许可手续，并结合主管部门的意见进一步落实保护措施。

	2
	大唐天镇10万千瓦风电项目220kV送出线路工程
	大同市天镇县贾家屯乡、赵家沟乡
	大唐天镇新能源有限公司
	山西天驰达环保科技有限公司
	你公司在大同市天镇县贾家屯乡、赵家沟乡境内建设大唐天镇10万千瓦风电项目220kV送出线路工程，主要工程包括：新建220kV架空输电线路长7.56km，单回路架空建设，线路起于大唐天镇10万千瓦风电项目220kV升压站，止于中广核延凌光伏220kV升压站。全线新建铁塔24基。本项目总投资3606.4万元，其中环保投资370万元，环保投资占总投资的比例为10.26％。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；对塔基施工区、施工便道等临时占压区域应采取保护措施，尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。采取优化导线选型、线路架设高度、导线排列方式等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，须满足设计规范要求，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的限值要求。输电线路合理布置，避让集中居民区，严格控制水平距离和线高，以确保输电线路沿线噪声符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)相应功能区要求。

3、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任，严格落实《报告表》提出的水土流失防治、减缓生态环境影响及恢复措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复，切实将对生态环境的影响降到最低。

4、建立健全各项环境管理制度。按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程中的环境管理与环境监控；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

5、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、项目实施前依法办理其他相关手续。


