[bookmark: _GoBack]大同市生态环境局灵丘分局2026年10月16日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年10月16日我局拟对以下建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的生态环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年10月16日－22日（5个工作日）
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0352－8537816（灵丘县政务大厅大同市生态环境局灵丘分局）
通讯地址：灵丘县政务大厅     邮编：034400
 
 
	序号
	项目
名称
	建设地点
	建设
单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	山西晋星鸭业有限公司新增生物质锅炉辅助热源项目
	山西省大同市灵丘县石家田乡石家田村公路东侧（山西晋星鸭业有限公司厂区内）
	山西晋星鸭业有限公司
	山西迈润田环保工程有限公司
	项目位于山西省大同市灵丘县石家田乡石家田村公路东侧（山西晋星鸭业有限公司厂区内）。原《山西晋星鸭业有限公司肉鸭屠宰、加工项目环境影响报告书》于2024年7月26日经大同市生态环境局以“同环函（服务）[2024]39号”予以批复，该公司并于2025年12月25日，完成了项目竣工环境保护验收。根据企业实际运营情况，需新增一台4t/h生物质锅炉，供热模式不变，原空气能热泵仍为主热源，生物质锅炉仅在采暖期低温工况启用。项目总投资230万元，环保投资150万元，占总投资比例的65.2%。
	环境影响及对策措施:
1、认真做好施工期环境保护工作，施工过程中加强废气、废水、噪声、固体废物环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治措施，严格执行“六个百分之百”，降低对周边的影响。
2、废气污染防治措施。运营期，项目生物质锅炉配套“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘器+SCR脱硝+石灰石膏法脱硫”后经35m排气筒排放。石灰筒仓仓顶设1套袋式除尘器，废气处理后经仓顶排气筒排放。运营期项目锅炉废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表2中燃生物质锅炉大气污染物排放限值，氨逃逸控制标准参照《生物质锅炉大气污染防治可行技术指南》（T/GDAEPI40-2025），石灰筒仓产生的颗粒物执行标准参照《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）。
3、废水污染防治措施。运营期，锅炉软水制备废水及锅炉定排水集中收集后全部回用于脱硫系统补水；脱硫废水经过“中和沉淀+絮凝澄清”处理后循环使用，不外排。
4、噪声污染防治措施。运营期，选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、设排风口消声装置、电机隔声罩。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
5、固体废物污染防治措施。运营期，厂区新建一座80m2全封闭一般固废贮存库，锅炉灰渣及除尘灰集中收集后暂存于一般固废贮存库，作为肥料辅料外售；脱硫石膏压滤后暂存于一般固废贮存库，定期作为建材厂辅料外售；废离子交换废树脂由厂家定期更换回收；废矿物油、废矿物油桶、废催化剂分区暂存于厂内危废贮存库，定期交有资质单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物贮存设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。



