根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年10月20日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年10月20日－2026年10月26日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同市联创铸造科技有限公司年产3000吨高端铝铸造件项目
	大同市云冈经济技术开发区清洁能源产业园内，赵家小村西南约580m
	大同市联创铸造科技有限公司
	山西德尔雅环保科技有限公司
	你公司拟建设的“年产3000吨高端铝铸件项目”建设地点位于山西省大同市云冈经济技术开发区清洁能源产业园内，赵家小村西南约580m。建设内容包括：本项目租赁云冈经济技术开发区清洁能源产业园标准化厂房，仅对厂房进行内部功能分区改造，购置安装熔炼设备、制砂造型设备、浇注设备、落砂清理设备、热处理设备、环保除尘设备、检验检测设备，建成1条铸件生产线，形成年产铸件3000吨的生产能力。该项目总投资1500万元，其中环保投资170万元，占总投资的11.33%。
	主要环境影响及对策：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响。
2、严格落实大气污染防治措施。熔铝炉熔化工序：每台熔铝炉均设液压旋风式除尘炉盖，烟气经收集后采用1套脉冲袋式除尘器处理后通过排气筒排放；低压浇注及冷却、覆膜砂制芯工序：在低压铸造机上方设顶吸式集气罩，覆膜砂制芯工序射芯机分别设置集气罩，收集的废气引入1套脉冲袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过排气筒排放；型芯烘烤、造型、型芯处理涂敷工序：型芯烘烤区设集气罩、造型型芯处理涂敷工序设集气罩，废气经共用的1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过排气筒排放；混砂、落砂工序：混砂线的斗式提升机、混砂机、输送和转载点等均进行全封闭，所有产尘点设置抽气口，落砂工序设全封闭落砂间，在落砂间顶部设抽风口，收集的废气引入1套脉冲袋式除尘器处理后通过排气筒排放；浇冒口切割打磨工序：在切割工位顶部设置集尘罩，废气采用1套布袋除尘器处理后通过排气筒排放。

项目中频炉熔化、浇注、制芯、落砂工序产生大气污染物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；浇注等工序挥发性有机物执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2排放限值；厂区内无组织颗粒物、VOCs 无组织排放监控点浓度参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中无组织排放限值，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），厂界挥发性有机物执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017 年专项治理方案》中相关限值。
3、严格落实水污染防治措施。厂内生活污水排入化粪池，经处理后排入园区污水管网内，化粪池定期清掏。淬火用水循环使用不外排，中频炉循环冷却水系统产生的少量排污水，用于厂区洒水抑尘，不外排。落实《报告表》提出的分区防渗措施，重点做好危险废物贮存点防渗工作，确保达到防渗系数要求，防止对地下水和土壤造成不利影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，将主要噪声设备置于生产车间内，定期维修保养，并采取有效的基础减振、隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾定期送环卫部门指定地点处置；混砂落砂工序除尘器除尘灰集中收集后，定期送当地建材公司综合利用；落砂（废砂）由原砂供应单位回收处理；浇冒口、不合格品、废边角料（废铝屑）全部作为原料，返回电炉熔化工序进行利用。熔炼工序炉（铝）渣、铝铸造工序除尘器除尘（铝）灰、生产维修过程产生的废矿物油、废油桶、废棉纱手套，废乳化液、废催化剂、废活性炭暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置/利用，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你公司要切实履行主体责任，建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目建设和运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题；规范排污口设置，落实清洁生产管理制度，确保污染物长期稳定达标排放。
6、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，确保满足相关要求，着力提升厂容厂貌，将其作为环境管理的重要内容，全面提升企业形象。
7、按照相关法律法规，项目实施前依法办理其他相关手续。




