根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年11月11日我局拟对以下建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的生态环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年11月11日－2026年11月17日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同卫泊新能源科技有限公司左云县100MW/140.25MWh独立混合储能建设项目
	左云经济技术开发区煤化工园区东侧
	大同卫泊新能源科技有限公司
	绿中北京（大同）环保科技有限公司
	你公司拟在左云经济技术开发区煤化工园区东侧建设大同卫泊新能源科技有限公司左云县100MW/140.25MWh独立混合储能建设项目。主要工程内容：建设100MW/140.25MWh 独立混合储能电站（70MW/140MWh磷酸铁锂电池系统和30MW/0.25MWh超容储能系统），包括综合楼、220KV 升压站一座、箱式储能装置、电力附属设施及环保工程等。本项目总投资39600.0万元，其中环保投资120万元，环保投资占总投资的比例为0.30％。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格划定施工作业带，不增加临时占地，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的施工废水经收集沉淀后回用，生活污水设置移动式旱厕，定期进行清掏，不外排；选用低噪声机械，设置围挡，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。合理布局储能电站及相关设施，选用低噪声设备，采取提高工艺水平、基础减振、隔声等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场以及噪声，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的限值要求，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
3、严格落实固废污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程中产生的废磷酸铁锂电池、废冷却液交由厂家回收处理；主变事故废油暂存于事故油池，定期交有资质单位处置；主变维护废油、废油桶、废铅蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、防沙治沙、减缓生态环境影响及恢复措施，不新增临时占地，施工结束及时做好施工现场清理及站区道路及厂区硬化，并加强储能电站站区绿化，迹地清理并做好绿化，切实将对生态环境的影响降到最低。

5、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、按照相关法律法规，项目实施前依法办理其他相关手续。



	2
	大同市荣暄新型建材股份有限公司年产6200万块环保型非粘土烧结砖技改项目
	广灵经济技术开发区循环经济产业园 4 号（山西省大同市广灵县蕉山乡罗疃村西北 2.3km 处）
	大同市荣暄新型建材股份有限公司
	山西清韵环保科技有限公司


	一、你公司现有工程年产6200万块环保型非粘土烧结砖项目（以下简称“4烘2烧生产线”）、年产6200万块煤矸石污泥烧结砖扩建项目（以下简称“2烘1烧生产线”）已经环评批复并通过竣工环境保护验收，本次拟实施年产6200万块环保型非粘土烧结砖技改项目，项目选址位于广灵经济技术开发区循环经济产业园4号（山西省大同市广灵县蕉山乡罗疃村西北2.3km处，你公司现有场地内）。本次对原4烘2烧生产线进行技改扩建，进行进料、码垛、保温、温控、烟气治理系统升级改造，提升烧成效率与环保水平，使该生产线多孔砖产能由5580万块/年提升至11160万块/年、标准砖产能由620万块/年提升至1240万块/年，总计由折标砖10106万块/年提升至20212万块/年。广灵经济技术开发区管理委员会对项目予以备案（项目编码：2606-140257-89-02-325734）。项目总投资300万元，其中环保投资70万元，占总投资23.3%。
	主要环境影响及对策：

1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，降低对周边环境的影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。

2、严格按照《报告表》提出的现有工程整改措施和“以新带老”措施。现有工程干燥和焙烧窑进窑车端设置2道窑门，补充废气治理设施运行管理规程、废气污染治理设施运行管理信息台账，建立门禁电子台账；对现有工程存在问题逐项加以整改，确保按照规定要求和时间节点完成整改，并将有关落实情况纳入本项目竣工验收管理。

3、严格落实大气污染防治措施。原料依托现有全封闭原料库储存，定时洒水抑尘；更新原料破碎机筛分设备及配套除尘设施，提升破碎机、滚筒筛封闭措施，废气经配套集尘罩+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；隧道窑烟气经SNCR+NaClO联合脱硝+石灰-石膏法脱硫处理后由塔顶排放，排放高度40m，改造现有脱硫设施以满足扩产后烟气处理需求；脱硫剂生石灰储存依托现有生石灰储罐及顶部布袋除尘设施。加强运输车辆管理，原料及产品运输过程中要采取有效的密闭措施，减少扬尘污染。严格执行《报告表》提出的污染物排放标准，原料破碎产生的颗粒物及焙烧窑产生的有组织废气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2及修改单规定限值。

4、严格落实水污染防治措施。生活废水依托现有工程一体化污水处理装置处理后，回用于制砖原料拌和用水；脱硫废水经氧化沉淀池脱除石膏后循环利用，外排废水回用于制砖原料拌和用水；洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用。

5、严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声及加强设备日常维护和保养等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

6、严格落实固体废物污染防治措施。你公司应按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，严防次生环境问题发生。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；破碎筛分除尘灰返回预处理工序；不合格砖坯返回预处理工序；不合格烧结砖用于压路或由附近村民拉走等综合利用；脱硫石膏重新回到原料车间当作原料进行制砖。运营期产生的废矿物油等危险废物经收集后依托现有工程危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关标准要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定。
7、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水环境及土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；规范排污口设置，落实清洁生产管理制度，确保污染物稳定达标排放。

8、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。




