根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年11月13日我局拟对以下建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的生态环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年11月13日－2026年11月19日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
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	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同经开区峪储200MW/400MWh新型独立储能项目
	大同市大同经济技术开发区装备制造业基地
	大同市峪储新能源科技有限公司
	山西新能安环科技有限公司
	你公司拟在山西省大同市大同经济技术开发区装备制造业基地建设大同经开区峪储200MW/400MWh新型独立储能项目。主要工程内容：建设规模200MW/400MWh的储能电站一座，包含储能电池预制舱、变流升压一体舱、1台200MVA主变压器、35kV动态无功补偿装置、一二次预制舱、1座危废贮存点、1座事故油池、1座消防泵房及其他相关配套设施等。本项目总投资32000万元，其中环保投资134万元，环保投资占总投资的比例为0.42％。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。合理布局升压站、储能电站及相关设施，选用低电磁干扰、低噪声设备，采取提高工艺水平、基础减振、隔声等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场以及噪声，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的限值要求，站界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中相应标准。

3、严格落实固废污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程中产生的废磷酸铁锂电池、废冷却液暂存于一般固废暂存间，交由厂家回收处理；事故废油暂存于事故油池，定期交有资质单位处置；维护废油、废油桶、废铅酸蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、防沙治沙、减缓生态环境影响及恢复措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复，切实将对生态环境的影响降到最低。

5、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关手续。



	2
	浑源县人民医院（浑源县医疗集团人民医院）使用Ⅱ类医用射线装置项目
	浑源县人民医院（浑源县医疗集团人民医院）住院楼一层东南侧介入中心导管室
	浑源县人民医院（浑源县医疗集团人民医院）
	山西贝可勒环境检测有限公司
	你单位拟在大同市浑源县永安镇恒山北路延伸段东侧（浑源县人民医院）住院楼建设“浑源县人民医院（浑源县医疗集团人民医院）使用Ⅱ类医用射线装置项目”。主要工程：拟将住院楼一层东南侧原药库和值班室所含区域改建为介入中心，并设置导管室，安装使用1台数字减影血管造影机。改建后导管室总建筑面积约45.7m2，东西长约8.70m，南北宽约5.25m。改建后导管室四周墙体均为轻钢龙骨+4层15mm硫酸钡防护板；顶板为120mm混凝土+2层15mm硫酸钡防护板；地板下方无建筑；配备建设操作室、设备间、更衣室、准备室和苏醒区等；拟安装使用1台Ⅱ类数字减影血管造影机最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA。该项目总投资为950万元，其中环保投资为75万元，占总投资额的7.89%。
	主要环境影响及对策：

1、设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并配备至少1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

2、从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的学习和考核。

3、建立健全辐射安全防护管理制度、操作规程、岗位职责、个人剂量管理制度、设备与安全设施维护与检查制度、人员培训计划和监测方案等。

4、制定完善的辐射事故应急预案。

5、按照相关规定配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、辐射监测等仪器。

6、严格落实使用场所的辐射安全与防护措施，在机房门外张贴电离辐射警告标志、放射防护注意事项，安装醒目的工作状态指示灯、脚踏感应装置、防挤压装置和对讲系统；划定辐射工作场所控制区和监督区，防止工作人员和公众受到意外照射。防护门外张贴的电离辐射警告标志应符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《安全色和安全标志》（GB2894-2025）的相关要求。

7、按照法律、法规和标准要求对工作场所进行监测，监测频次每年应不少于1次，并定期对监测结果进行评价；对辐射工作人员进行个人剂量监测，监测频次每3个月至少1次，并安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。




