
同环函（服务）〔2026〕30号

关于大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段大同区危险废物暂存设施建设项目环境影响报告表的批复

大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段:
你单位报送的《关于<大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段大同区危险废物暂存设施建设项目环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段大同区危险废物暂存设施建设项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕83号），经研究，批复如下：

一、为确保危险废物得到安全、规范的收集与贮存，杜绝环境风险隐患，你单位拟新建标准化危废贮存库，以提升整体环境管理水平，实现危废全过程合规管控。该项目建设地点位于“大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段大同区厂区内（大同市平城区鹿苑街道白马城村村西侧35m 处）。本次项目主要新建1座占地面积195m2危废贮存库1座（内设1号贮存库和2号贮存库），内部配套建设导流渠、收集池、围堰，以及辅助工程和环保工程等。你单位产生的危险废物共分为5大类9小类，大类分别为：HW08废矿物油与含矿物油废物、HW12染料、涂料废物、HW31含铅废物、HW35废碱、HW49其他废物等5个大类（不收集剧毒废物），小类分别为900-249-08废矿物油（废柴油、废机油、废润滑油、废液压油等）、900-041-49废油桶、900-041-49含油废弃物、900-041-49废滤芯、900-041-49废有毒物质包装物（废油漆桶、废脱漆剂桶）、900-039-49废活性炭、900-252-12废漆渣、900-052-31废铅酸蓄电池、900-352-35废碱液等9个小类，产生量合计约63.9吨/年。项目总投资254.10万元，其中环保投资45万元，占总投资17.71%。依据技术评估报告，该项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你单位在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，降低对周边环境的影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。

2、严格按照《报告表》提出的措施要求，对现有危废贮存设施存在问题逐项加以整改，确保按照规定要求和时间节点完成整改，确保彻底消除安全隐患，并将有关落实情况纳入本项目竣工验收管理。

3、严格落实大气污染防治措施。按要求建设全封闭危险废物贮存库，危险废物储存单元设置微负压收集装置，危废贮存过程中产生的有机废气经1套二级活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒排放，破损废铅酸蓄电池贮存过程中产生的硫酸雾经1套酸雾洗涤塔处理达标后通过排气筒排放。项目运行过程中有组织排放挥发性有机废气及厂界挥发性有机废气（非甲烷总烃）分别执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）有关规定要求；厂区内挥发性有机废气（非甲烷总烃）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中特别排放限值要求；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值及企业边界排放限值。

4、严格落实水污染防治措施。项目无生产废水产生；不新增工作人员，生活污水依托厂区现有处理设施处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，确保达到防渗系数要求，危险废物贮存库须严格按照有关规定要求配套建设导流渠、围堰和收集池等，确保事故状态下废液不外排，避免对地下水及土壤造成影响。

5、严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

6、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。在运营过程中产生的废活性炭、废碱液等危险废物经收集后暂存于危险废物贮存库内，委托有资质的单位处置/利用。危险废物贮存库必须严格按照《报告表》提出的分区要求建设，并根据危险废物特征采取相应的包装容器及贮存方式，危险废物贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

7、严格落实环境管理制度。你单位要履行主体责任，切实加强危险废物规范化环境管理，建立健全各项管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强环境风险防控，严格落实各项环境风险防控措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防控意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水环境及土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；规范排污口设置，落实清洁生产管理制度，确保污染物稳定达标排放。

8、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。

9、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、严格落实《报告表》中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，本项目总量控制指标：挥发性有机物0.286吨/年。

四、你单位在项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你单位须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、大同市生态环境保护综合行政执法队按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你单位收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境保护综合行政执法队，并按规定接受日常监督检查。

                         大同市生态环境局

 2026年7月13日

抄送：市生态环境保护综合行政执法队、市生态环境评估中

心，山西绿胜环保科技有限公司。
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