




同环函（服务）〔2026〕34号

关于山西御鑫隆轻合金有限公司危险废物贮存库
建设项目环境影响报告表的批复

山西御鑫隆轻合金有限公司：
你公司报送的《关于<山西御鑫隆轻合金有限公司危险废物贮存库建设项目环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<山西御鑫隆轻合金有限公司危险废物贮存库建设项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕104号），经研究，批复如下：
一、该项目建设地点位于山西省大同市广灵经济技术开发区再生金属产业园，占地为现有厂区南侧处，已建2#厂房（2#生产车间）内西北角处，项目占地性质属于工业用地，不新增占地。本项目主要建设内容包括：新建一座危险废物贮存库，占地50m2，配套建设导流沟、集液池等，贮存库最大贮存能力不超过75t，年最大周转量为12000吨/a，本项目建成后主要服务于现有厂区内贮存的危险废物（沾染切削液、冷却液或废矿物油的铝屑原料），本项目的建设不涉及现有工程的生产规模的变更。项目总投资30万元，其中环保投资30万元，占总投资100%。依据项目技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、你公司在项目设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：
1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告表》提出的各项施工期污染防治措施，降低对环境的不利影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。
2、严格落实大气污染防治措施。项目外购铝屑均采用防漏吨包胶袋运输、储存，封口处理，并贮存在本次新建封闭式危险废物贮存库内，贮存库内按要求安设2套排风设施（排风扇），无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中规定的排放限值。
3、严格落实防渗措施。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，重点做好包括危险废物贮存库地面、裙脚、导流沟、集液池等设施的防渗，确保达到防渗系数要求，贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求。
4、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加设风机隔音罩等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。废包装袋定期委托有资质单位清运处置。
6、严格落实环境管理制度。危险废物贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求；严格落实各项环境风险防控措施，规范修订全厂突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；结合现有工程及本工程环评要求制订并落实环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水、土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。
7、严格落实厂区的硬化、绿化美化等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。
8、项目实施前依法办理其他相关手续。
三、你公司在项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。
四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。
五、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
六、大同市生态环境局广灵分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。
七、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局广灵分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。



大同市生态环境局
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抄送：市生态环境局广灵分局、市生态环境评估中心，山西
清韵环保科技有限公司。
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