
同环广函（审）〔2026〕2号

关于广灵县昌泰商品混凝土有限公司年产20万立方米高标准商砼扩建项目环境影响报告表

的批复
广灵县昌泰商品混凝土有限公司：

你公司报送的《广灵县昌泰商品混凝土有限公司年产20万吨立方米高标准商砼扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批的申请已收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<广灵县昌泰商品混凝土有限公司产20万吨立方米高标准商砼扩建项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函﹝2026﹞84号）原则同意专家技术审查意见，经研究，批复如下：

一、本次项目拟实施在广灵县经济技术开发新材料产业园，为扩建项目，年产20万m3混凝土。主要建设内容为：本项目在现有1条HZS100D商品混凝土生产线，现扩建一条HZS180C8H混凝土搅拌生产线，依托原有配套及其他设施，在现有厂区建设，不新增占地。广灵县经济技术开发区管理委员会对本项目予以备案（项目编2605-140257-89-05-193458）。项目总投资200万元，其中环保投资33万元，占总投资的16.5%。
依据大同市市生态环境评估中心技术评估报告，工程在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，工程实施对环境的不利影响可得到减缓和控制，我分局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态保护措施。

二、在设计、建设、运行和环境管理中认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面的工作：

1、优化完善工程设计。在工程初步设计中进一步优化水资能源配置和调度提高工业、生活用水效率；结合主要保护对象的保护要求进一步完善相关保护措施，严格执行各项管理要求。

2、严格落实大气环境保护措施。严格控制施工扬尘整治“六个百分之百”要求，科学合理施工，减少临时占地，严格落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响。项目实施后，有组织和无组织粉尘排放各类污染物必须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）；厂界无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放相关限值。

3、严格控制水环境保护措施。项目车辆清洗水及地面冲洗水经沉淀池处理后进行综合利用，生活污水经收集池收集后进行泼洒抑尘、废水不得外排。
4、合理处置各类固体废物。除尘灰等回用生产，一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；废润滑油、废液压油、废油桶等危险废物经危废贮存库贮存后委托有资质单位合理处置，危废贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关的要求。生活垃圾运至环卫部门指定地点处置，不得随意堆弃污染环境。

5、项目噪声源主要来源于各种泵类、风机等，要采取基础减震和墙体隔声措施，必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

6、落实各项环境风险防范措施。建立有效的环境风险防范管理体系，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展应急培训和演练，确保环境安全。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.424t/a，排放量小于3吨，不需要申请总量。

四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。
五、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可证有关规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染和生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。             
大同市生态环境局广灵分局
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