
同环函（服务）〔2026〕33号

关于山西鑫宇诚冶炼有限公司
烧结系统技术改造项目环境影响报告书的批复

山西鑫宇诚冶炼有限公司：

你公司报送的《关于<山西鑫宇诚冶炼有限公司烧结系统技术改造项目环境影响报告书>（以下简称《报告书》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<山西鑫宇诚冶炼有限公司烧结系统技术改造项目环境影响报告书>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕89号），经研究，批复如下：

一、该项目位于广灵县县城北侧（山西鑫宇诚冶炼有限公司现有场地），建设性质为技术改造，本次项目在现有厂区进行改造，无新增占地。本次技改工程主要建设内容为：在原有32平方米步进式烧结机的基础上改为36平方米的带式烧结机，每年生产烧结矿16万吨（实际产能为15.12万吨/年，全部用于本公司高炉使用）。主要设备包括台车系统、传动与星轮装置，密封与吸风系统及辅助设备。本次评价仅对烧结系统改造进行评价，技改后富锰渣建设规模跟现有工程一样，规模不变。广灵经济技术开发区管理委员会对项目进行了备案（项目代码：2512-140257-89-02-300862），该项目总投资958.0万元，其中环保投资435.0万元，占总投资的45.41%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施后，项目的实施对区域环境产生的影响可接受。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、认真做好施工期环境保护。加强施工期环境管理，严格落实《报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的不利影响。

2、严格落实大气污染防治措施。烧结机头烟气采用一套“SCR法脱硝+石灰石-石膏法脱硫+高效喷雾+布袋除尘器”装置处理，烧结机尾废气收集后采用一套覆膜布袋除尘器处理，以上排放废气中各污染物排放执行和满足山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放限值，烧结机头排放的铅执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中最高允许排放浓度限值。

3、严格落实水污染防治措施。烟气脱硫废水采用一套“中和池+絮凝沉淀池”处理工艺，处理后排水用于场地洒水，在厂区出口设置洗车平台，洗车废水沉淀后循环使用，生活污水依托现有生活污水处理设施。规范设置初期雨水收集池，严格落实《报告书》提出的防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应防渗措施，防止对地下水造成污染。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型，选用低噪声设备，定期维修保养设备，并采取有效的基础减振、隔声、降噪等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。除尘灰送烧结作原料，脱硫石膏外送建材生产企业；生活垃圾运往广灵县生活垃圾场处置。

6、严格落实各项环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监测监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期对大气、地下水、土壤等进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施；规范排污口设置，落实清洁生产管理制度，按要求安装自动在线监控设备并与生态环境主管部门联网，确保污染物长期稳定达标排放。

7、对现有工程存在的主要环境问题制定整改方案，并进行全面整治，确保落实到位；做好依托工程及污染防治设施的维护保养，确保高效运行。

8、严格落实项目场地的硬化、绿化美化等相关措施，着力提升厂容厂貌，将其作为企业环境管理的重要内容，全面提升企业形象。

9、其他要求仍按大同市生态环境局同环函（服务）〔2019〕25号批复和本《报告书》提出的有关污染防治及环境保护要求执行。
10、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、严格落实国家和省相关产业政策要求，项目建设和实施中禁止选用国家明令禁止的淘汰、落后设备及工艺。

四、你公司在项目建设和运行过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、根据《报告书》和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标在企业现有总量指标范围内，项目建成后全厂主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物26.962吨/年、二氧化硫27.558吨/年、氮氧化物62.760吨/年。

七、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

八、大同市生态环境局广灵分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

九、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告书》送大同市生态环境局广灵分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2026年7月29日

抄送：市生态环境局广灵分局、市生态环境评估中心；山西

清韵环保科技有限公司。
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