同环函（服务）〔2026〕31号

关于晋控天镇500MW光储一体化基地项目

环境影响报告表的批复
晋能清洁能源光伏发电(天镇)有限公司：

你公司报送的《关于〈晋控天镇500MW光储一体化基地项目环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<晋控天镇500MW光储一体化基地项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕88号），经研究，批复如下：

一、你公司拟在山西省大同市天镇县谷前堡镇一带建设晋控天镇500MW光储一体化基地项目，该项目为2026年省级重点工程项目，建设性质为新建。主要工程内容：总装机500MW地面光伏及不小于50万千瓦/150万千瓦时储能系统的光储一体化并网太阳能电站，年平均上网电量66740.811万kW•h；新建一座220kV升压站及其他配套附属设施，升压站主变2×250MVA。新建一处50m2危废贮存库，一座65m3主变事故油池。本项目总投资219699.90万元，其中环保投资204万元，环保投资占总投资的比例为0.093％。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。你公司要切实加强环境监理工作，科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；项目建设中应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。合理布局升压站、储能电站及相关设施，选用低噪声设备，采取提高工艺水平、基础减振、隔声等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场以及噪声，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保投运后周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的限值要求，站界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。
3、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站内要规范配套建设主变事故油池，箱变处设置事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程中产生的废旧光伏组件、废电气元件、废磷酸铁锂电池等一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，交由厂家回收处理；废变压器油、废油桶、废铅蓄电池暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护职责，以保护林木、生态保护红线、饮用水水源地等为环境保护重点，优化项目微观选址和线路路径，制定减少生态环境影响的施工方案并加以落实；严格落实环评提出的防沙治沙、水土流失防治、生态减缓与补偿等各项保护措施，切实将对生态环境的影响降到最低；建设期间要严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，以改善生态环境；制定运行期植被管理方案，对光伏电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽。

5、严格落实文物保护工作。根据山西省文物局意见（晋文物审批函〔2026〕168号），本项目拟用地范围涉及省级文物保护单位袁治梁长城、袁治梁2号敌台、袁治梁3号敌台、袁治梁5号敌台、袁治梁3号烽火台、水桶寺小圪墩地烽火台、六墩烽火台、白羊口烽火台、谷后堡烽火台、水桶寺大圪墩地烽火台的建设控制地带。根据文物保护要求，你公司要尽可能采取避让措施，确实无法避让的，应编制文物影响评估报告和文物保护方案，在未依法取得文物保护主管部门审批同意前，不得在相关区域建设，并结合主管部门的意见进一步落实保护措施，确保文物安全。

6、你公司要建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员、职责、制度和资金，推进各项生态环境保护措施落实，同时应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件、合同，并明确责任。贯彻生态文明理念，加强对施工单位的生态环保宣传教育和管理，推进绿色施工。制定并落实施工期和运营期生态环境跟踪监测方案，不断优化各项生态环境保护措施，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全。

7、项目实施前依法办理其他相关许可手续，并结合主管部门的意见进一步落实保护措施。

三、升压站的选址选线、设计、施工、运行各阶段和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)有关要求，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司应建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、你公司须严格执行环保“三同时”制度，须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件

六、大同市生态环境局天镇分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

七、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局天镇分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

                       　   大同市生态环境局

2026年7月29日
抄送：市生态环境局天镇分局、市生态环境评估中心，山西

天驰达环保科技有限公司。

