同环函（服务）辐〔2026〕25号
关于大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目环境影响报告表的批复

山西华睿新能源有限公司：

你公司报送的《关于〈大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目环境影响报告表环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕86号），经研究，批复如下：

一、你公司拟在大同市云州区和经开区（山西省大同市云州区杜庄乡、许堡乡、峰峪乡、吉家庄乡一带）建设大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目。本项目属于山西省省级重点工程项目，主要工程内容包括：新建双回110kV线路路径长21.12km，其中：双回架空线路路径长20.44km，双回电缆线路路径长0.68km。新建单回110kV线路路径长0.35km，全部为电缆线路。新建220kV架空线路路径长19km，其中：双回架空线路路径长17.69km，单回路架空线路路径长1.31km。新建光伏汇流站、风电汇流站、储能站以及调控枢纽各一座。该项目总投资44330.73万元，其中环保投资611万元，占总投资1.38%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，开展环境工程监理并做好相关工作。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置；产生的废水应收集沉淀后回用；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；在建设施工便道、跨越施工区、牵张场地等时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。优化线路布置，合理布置输电线路，避让集中居民区，严格按照《110KV-750KV架空输电线路设计规范》设计高度进行线路设计，采取抬升导线对地高度、提高工艺水平等有效措施控制工程运行时产生的工频电场、工频磁场；合理布置汇流站、储能站等设施，选用低电磁干扰的主变压器，并采取基础减振、隔声等有效降噪措施。切实做好运营期环境保护设施维护和运营管理工作，高压危险区域应设置警示的防护标志，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的限值要求，站界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

3、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。场站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全。运行过程中产生的废电气元件、废磷酸铁锂电池、废冷却液（废乙二醇）等一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，交由厂家回收处理；废变压器油、废铅酸蓄电池暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护职责,严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态减缓与补偿等各项保护措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复。经优化调整后，输电线路仍需穿(跨)越山西桑干河省级自然保护区一般控制区（整合优化后）、恒山以北防风固沙与土地沙化防控生态保护红线以及山西大同桑干河国家湿地公园，你公司须严格执行有关管理规定，严格按照山西省林业和草原局《关于大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目在山西桑干河省级自然保护区修筑设施的行政许可决定》（晋林保许准〔2026〕9号）、大同市人民政府《关于大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见》（同政函〔2026〕63号）以及环评要求落实相关保护措施，须在批准的用地范围内建设，不得擅自变更用地范围及选址路线，加强对施工建设单位的管理，严格控制施工范围，禁止越界施工，禁止在保护区范围内设立牵张场、施工营地、渣场，施工机械维修在保护区范围外进行，跨越保护区域架线尽量采用无人机放线等先进工艺，最大限度地减少对保护区范围的人为干扰，线路跨越湿地采用架空方式，加强管理，严禁弃土、弃渣、废水排入水体，严格落实生物多样性保护措施，最大程度维护区域植被群落的完整性与稳定性，切实将对生态功能的影响降至最低。

5、你公司要建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员、职责、制度和资金，推进各项生态环境保护措施落实，同时应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件、合同，并明确责任。贯彻生态文明理念，加强对施工单位的生态环保宣传教育和管理，推进绿色施工。制定并落实施工期和运营期生态环境跟踪监测方案，不断优化各项生态环境保护措施，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关许可手续，并结合主管部门的意见进一步落实保护措施。

三、你公司在项目选址选线、设计、施工、运行各阶段和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ1113-2020)》有关要求，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

五、大同市生态环境局云州分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局云州分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

                            　

                            大同市生态环境局

2026年7月24日
抄送：市生态环境局云州分局、市生态环境评估中心，山西

琦君环保技术服务有限公司。

