大同市生态环境局天镇分局
[bookmark: _GoBack]关于2026年8月6日建设项目环境影响评价文件拟进行审查公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对1个建设项目环境影响报告表进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年8月6日－2025年8月12日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起3日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址：天镇县城新区新时代大道南侧，西五路西侧。邮 编：038200
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	1
	马家皂乡安家皂村农用薄膜加工生产项目
	山西省大同市天镇县马家皂乡家皂村东 220m

	天镇县马家皂乡人民政府
	山西纳兰环保科技有限公司
	
本项目为农用薄膜生产加工项目，项目建成后年产PO 膜（棚膜）1008t/a,PE膜（棚膜）672t/a,PE 地膜320t/a,合计2000t/a.2026年3月17日，天镇县行政审批服务管理局对《马家皂乡安家皂村农用薄膜生产加工项目可行性研究报告》进行了批复（天行审批字[2026]18 号）。
	主要环境影响及对策：（1）生态环境保护措施;加强施工现场环境管理，严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，确保施工期对周边生态环境的影响降至最小。（2)水环境：本项目施工过程中产生的废水主要有施工工地砂石料冲洗废水、施工现场车辆的清洗废水以及施工人员生活污水等，①机械和车辆冲洗废水：为减少施工期废水对周围环境的影响，在厂区设置 1 座 2×2×1m 的沉淀池，施工机械和运输车辆清洗废水经沉淀池处理后，用作降尘、喷洒，不外排。生活污水有效收集处理。项目施工期产生废水随着施工期的结束而消失，施工期废水采取相应的治理措施后，不会形成规模排放，对地表水环境影响较小。（3）大气污染防治措施:1、施工营地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；2、运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆的车辆，应当采取密闭措施，并按照规定的路线、时间行驶。运输车辆冲洗干净后，方可驶出作业场所。在运输过程中不得遗撒、泄漏物料。3、施工过程中施工现场应适当洒水减少扬尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）；施工运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。（4）噪声污染防治措施:施工期间通过合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等措施，可以减轻施工对噪声敏感目标的影响。严格执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准.（5）固体废物污染防治措施：施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾由施工单位分类收集，可回收利用的建筑垃圾回收利用；不可回收利用的建筑垃圾集中收集及时清运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场。施工人员生活垃圾通过定点收集、及时清运与城市生活垃圾一并交由环卫部门处置。
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