
同环广函（审）〔2026〕3号

关于广灵金隅水泥有限公司一般固废处置及综合利用项目环境影响报告表的批复
广灵金隅水泥有限公司：
你公司报送的《关于广灵金隅水泥有限公司一般固废处置及综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批的申请已收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<广灵金隅水泥有限公司一般固废及综合利用项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函﹝2026﹞102号）原则同意专家技术审查意见，经研究，批复如下：

该项目位于山西省大同市广灵县蕉山乡杜庄村本公司院内，属于技术改造项目，主要依托现有4000t/d熟料新型干法水泥生产线（同时协同处置危险废物）协同处置废纺织品、废橡胶颗粒、废泡棉、炭黑、黏湿物料（电石渣等）等一般固废，同时协同处置水洗后的旁路灰。项目总投资1960万元，其中环保投资60万元，占总投资的3.06%。根据《报告表》和《评估报告》结论，在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施 前提下，项目对环境的不利影响可得到减缓和控制。我分局原我分局原则同意《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、在设计、建设、运行和环境管理中认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面的工作：

1、强化大气污染防治措施。新建物料堆棚为全封闭库，块状替代燃料上料工序废气引入木屑上料系统除尘器处理达标经15m排气筒（DA094）排放；炭黑仓依托现有输送系统及配套除尘器，经仓顶袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA095）排放；氯灰接收仓废气经仓顶袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA097）排放，符合《水泥窑协同处置固体废物污染排放标准》（GB30485-2013）标准限制，必须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表1、2标准要求。

2、切实强化水环境保护措施。旁路灰水洗水经三效蒸发回收钾盐，产生蒸发冷凝水回用至逆流漂洗工序；离心废液返回水洗液处理系统进行处理，车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，废水不得外排。
3、合理处置各类固体废物。废包装、水洗灰渣、滤渣经收集后入窑焚烧处置，炭黑仓除尘灰返回生料入窑系统作为原料进行处理，块状替代燃料上料（含木屑上料）、氯灰接收仓除尘灰返回接收仓后进入水洗提盐工序进行水洗提盐，窑灰依托现有水泥熟料生产线窑灰返窑装置返回生料入窑系统作为原料进行处理，一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；废油等危险废物经危废贮存库贮存后水泥窑协同处置，危废贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关的要求。生活垃圾运至环卫部门指定地点处置，不得随意堆弃污染环境。

4、加强噪声污染防治措施。优化设备选型，选择低噪声、低能耗的设备，采取厂房隔声、基础减振、绿化带隔声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、落实各项环境风险防范措施。建立有效的环境风险防范管理体系，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展应急培训和演练，确保环境安全。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.71t/a，厂内调配，不需要申请总量。

四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。
五、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可证有关规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染和生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。                                                                                   
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