大同市生态环境局云冈分局

2026年11月3日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况自2026年11月3日起予以公示。

　　听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0352-4169915


传    真：0352-4169915

通讯地址：大同市生态环境局云冈分局（大同市云冈区新泉路北100米）

邮    编：037001

	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价单位
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同精微碳纤维有限公司      
年产100万支碳纤维管材加工项目
	山西省大同市云冈区云冈经济技术开发区清洁能源产业园
	大同精微碳纤维有限公司
	山西诚信达源环境咨询有限公司
	项目与大同市云冈区云冈城市建设投资有限公司签订了租赁协议，租赁现有厂房进行建设，厂房建筑面积约2159m2，购置卷管机、脱模机、裁切机等生产设备，建成后年产100万支碳纤维管
	废气：

1、固化炉设有排气口，固化废气收集后送1套两级活性炭吸附处理，最终由1根15m高排气筒有组织排放。

2、喷漆全程位于全密闭喷漆房内，烤漆全程位于全密闭烤漆房内；涂装（喷漆、烤漆）废气负压收集后送1套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置（风量8000m3/h）处理，最终由1根15m高排气筒有组织排放。

废水：

生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终纳入园区污水处理厂（清洁能源产业园同煤污水处理厂）；生产废水收集后经车间内沉淀池沉淀后回用于生产过程，不外排。

噪声：

选用低噪声设备,柔性连接，隔声、减振。

固体废物：

一般固废收集后交由原料供应企业收集处理；沉淀池沉砂委托环卫部门定期清掏，清掏后委托环卫部门处置；废弃隔离膜收集后交由附近废品回收站回收处理；

危险废物收集后暂存于危废贮存点，委托有资质单位定期进行处置。

生活垃圾设封闭式垃圾桶收集生活办公垃圾，由区域环卫部门收集后处理。

生态保护措施：

营运期做好“三废”防治措施，实现达标排放。同时企业应严格执行“三同时”制度，以减少对周边生态环境的影响。


