根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年11月4日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年11月4日－11月10日（5个工作日）。
　　听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0352－7995186
传    真：0352－7995186
通讯地址：大同市生态环境局平城分局（大同市文兴路1800号6楼平城分局）

邮    编：037006
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	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价单位
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	金泊仓项目
	大同市平城区教场街南侧，楼房巷东侧
	大同泰昌置业有限公司
	山西蓝之源环保科技有限公司
	本项目旨在山西省大同市平城区古城内教场街南侧、楼房巷东侧建设商业综合体，总建筑面积为100755 m2，其中地上建筑面积40070 m2，地下建筑面积60685 m2。单体建筑有16栋，分别为1#—16#楼，最高为3层，主要功能为商业；地下最高为3层，主要为部分商业、功能车库以及设备用房。
	废气：施工期废气主要为施工扬尘、车辆及施工机械尾气，采用地面硬化，车辆限速，废渣及时清理，施工场地定期洒水抑尘，施工材料遮盖隔尘布，施工扬尘防治“6个百分百”，加强工地管理等。运营期废气主要为地库汽车尾气，通过设置5个独立排风竖井，分散布置，远离善化寺一侧，保证车库每小时换气的次数不少于6次，加强对送排风机的定期检修和维护，加强车库运营管理，定期对排气口周边区域进行清扫保洁，确保地下车库排风换气系统的正常运行。

废水：施工期废水主要包括基坑雨水、混凝土养护废水、车辆冲洗废水、场地降尘废水等。施工废水经沉淀处理后的清水全部回用不外排。运营期废水主要为生活污水，建设3座75m3化粪池，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入大同市中城乡（大同）水务有限公司处理。
噪声：施工期优先选择低噪声设备，设备定期维护；高噪声设备布置在场地西侧远离文物一侧；金属加工等高噪声作业在封闭工棚内进行；采用2.5m高硬质隔声围挡，东侧临文物增设吸声棉；错峰施工，避免大量施工机械的密集施工；车辆进出场区限速、禁鸣等。运营期噪声主要为生活噪声，在举办商业活动时，禁止使用高音喇叭广播，文明生活。
固体废物：施工期可回收建筑垃圾出售；不可回收建筑垃圾与弃方清运至大同市新荣区凯旺环境治理有限公司；生活垃圾依托区域生活垃圾收集桶收集后交由当地环卫部门统一处理。运营期固体废物主要为生活垃圾，商业街区合理设置分类垃圾收集箱与密闭垃圾暂存间，生活垃圾最终由环卫部门统一清运处理。


