
同环函（服务）〔2026〕35号

关于大同市兴星建材涂料有限公司

环保涂料生产项目（二期）环境影响报告表的批复

大同市兴星建材涂料有限公司：

你公司报送的《关于<大同市兴星建材涂料有限公司环保涂料生产项目（二期）环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<大同市兴星建材涂料有限公司环保涂料生产项目（二期）环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕107号），经研究，批复如下：

一、该项目位于大同市新荣经济技术开发区花园屯新材料产业园，建设内容包括：在现有生产车间内北部区域新增水性涂料生产线（年产3万吨），产品包括水性工业漆、乳胶漆、多彩漆以及真石漆，项目建成后，全厂年产3万吨水性漆，10万吨绿色干粉涂料及砂浆；配套建设储运工程、公用工程及环保工程等。该项目总投资3000万元，其中环保投资150万元，占总投资的5%。根据《新荣经济技术开发区总体规划（2020－2035）环境影响报告书》（以下简称《规划环评》）中“近期拟建项目与相关产业政策、准入条件的协调性分析”相关内容，该项目为规划允许类建设项目。项目符合《新荣经济技术开发区总体规划》及《规划环评》的要求。依据项目技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实大气污染防治措施。项目水性涂料生产线各工序产生的颗粒物及非甲烷总烃经收集后采用一套“布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附箱+催化燃烧”废气净化装置处理后通过排气筒排放。所有物料及产品均置于全封闭车间内，并严格落实《报告表》提出的VOCs无组织排放控制措施，减轻无组织废气所造成的不利影响。项目水性涂料生产线有组织颗粒物及非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2中的大气污染物特别排放限值，厂区内无组织有机废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表 B.1 标准，企业边界有机废气按照《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017 年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32 号）中相关标准限值进行管控。

2、严格落实水污染防治措施。去离子废水回用于厂区道路洒水；设备清洗废水用于工艺配料，定期补水；洗车废水经沉淀后回用；生活污水经管网送园区污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，重点做好贮存库、沉淀池、生产区、液体原料区、液料成品区及污水输送管线等重点防渗区防渗工作，确保达到防渗系数要求，保障环境安全。
3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，将主要噪声设备置于室内，定期维修保养设备，并采取有效的基础减振、隔声、绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。

4、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾设置垃圾箱，定期送环卫部门指定地点处置；废包装材料统一收集，送废品收购站；除尘灰经收集后回用于生产；新增沉渣外售综合利用；废矿物油、废包装桶、废活性炭在危险废物贮存库暂存，定期交由有资质单位处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中严格执行《危险废物转移管理办法》。

5、严格落实环境管理制度。你公司要切实履行主体责任，建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目建设和运营过程的环境管理与环境监控；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行环境监测计划，定期对大气、地下水、土壤、噪声进行监测和评估，并根据监测和评估结果及时采取增补措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

6、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，确保满足相关要求，着力提升厂容厂貌，将其作为环境管理的重要内容，全面提升企业形象。
7、按照相关法律法规，项目实施前依法办理其他相关手续。

三、严格落实《报告表》中提出的各项环保对策措施，确保污染物达标排放，并符合总量控制指标：颗粒物0.0097吨/年，VOCs1.02吨/年。
四、你公司在项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。
五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、大同市生态环境局新荣分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局新荣分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。
                        大同市生态环境局

2026年9月14日

抄送：市生态环境局新荣分局、市生态环境评估中心，山西

权发工程设计咨询有限公司。
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