同环函（服务）辐〔2026〕33号

关于灵丘县200MW/400MWh独立新型储能电站

项目220kV送出线路工程环境影响报告表的批复

灵丘县晔晟储能新能源有限公司：

你公司报送的《关于〈灵丘县200MW/400MWh独立新型储能电站项目220kV送出线路工程环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《灵丘县200MW/400MWh独立新型储能电站项目220kV送出线路工程环境影响报告表的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕110号），经研究，批复如下：

一、你公司在大同市灵丘县落水河乡建设灵丘县200MW/400MWh独立新型储能电站项目220kV送出线路工程，主要工程包括：新建220kV架空线路长度5.1km，起始于灵丘县200MW/400MWh独立新型储能电站项目升压站220kV架构，终止于220kV雄关变电站架构，采用单回路架设。全线新建杆塔17基。本项目总投资1520万元，其中环保投资175万元，环保投资占总投资的比例为11.51％。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；对塔基施工区、施工便道等临时占压区域应采取保护措施，尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。采取优化导线选型、线路架设高度、导线排列方式等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，须满足设计规范要求，按要求设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以确保项目投运后工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的限值要求。输电线路合理布置，避让集中居民区，严格控制水平距离和线高，以确保输电线路沿线噪声符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)相应功能区要求。
3、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护主体责任,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、减缓生态环境影响及恢复措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复，切实将对生态环境的影响降到最低。
4、建立健全各项环境管理制度。按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程中的环境管理与环境监控；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

5、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、项目实施前依法办理其他相关手续。
三、你公司在输电线路选址选线、设计、施工、运行各阶段和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、大同市生态环境局灵丘分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局灵丘分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2026年9月14日

抄送：市生态环境局灵丘分局、市生态环境评估中心，山西

天驰达环保科技有限公司。

